### Configuration système

> Outre les éléments fournis avec la carte client, vous avez besoin des éléments suivants pour installer et utiliser la carte :

> - Un ordinateur fonctionnant sous Windows 2000 ou XP et équipé d'un connecteur CardBus 32 bits ou d'un connecteur d'extension PCI vide.
> - Service Pack 1 de Windows XP (recommandé)
> - 20 Mo d'espace disponible sur le disque dur (minimum)
> - 128 Mo de RAM ou plus (recommandé)
> - Des outils appropriés pour retirer le capot de votre ordinateur ainsi que le capot antipoussière du connecteur d'extension et monter la base de l'antenne
> - Une autorité de certificat (CA) et des certificats d'utilisateur pour l'authentification EAP-TLS ou un certificat CA pour l'authentification PEAP
> - Si votre réseau sans fil utilise l'authentification EAP-TLS ou PEAP, une autorité de certificat (CA) et des certificats d'utilisateur pour l'authentification EAP-TLS ou un certificat CA pour l'authentification PEAP
> - Si votre réseau sans fil utilise l'authentification PEAP (EAP-GTC) avec une base de données accessible par l'intermédiaire d'un mot de passe non réutilisable, vous devez disposer d'un jeton matériel et de votre matériel ou du mot de passe du jeton logiciel.

> Vous devez également vous procurer les informations suivantes auprès de votre administrateur système :

> - Le nom logique de votre poste de travail (également appelé nom de client)
> - Les protocoles nécessaires à associer à la carte client, tels que TCP/IP
> - Le SSID, sensible à la casse, de votre réseau RF
> - Si la configuration de votre réseau n'inclut pas de serveur DHCP, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut de votre ordinateur
> - Les clés WEP des points d'accès avec lesquels votre carte client communiquera si votre réseau sans fil utilise une clé WEP statique pour la sécurité
> - Le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte sur le réseau