### 使用 EAP-TLS 安全性

若要在「Atheros 用戶端公用程式」中使用 EAP-TLS 安全性，請存取「設定檔管理」視窗中的「安全性」標籤。

1. 在「安全性」標籤中，選擇 WPA 選項按鈕。
   或：在「安全性」標籤中選擇 802.1x 選項按鈕。
2. 從下拉式功能表中選擇 EAP-TLS。

啟用 EAP-TLS 安全性：

您必須先將 EAP-TLS 憑證下載至電腦上，才能使用 EAP-TLS 安全性。請先詢問您的 IT 管理員。

1. 如果系統支援 EAP-TLS，請從右側的下拉式功能表中選擇 EAP-TLS，然後按一下「設定」按鈕。
2. 按一下「設定」。此時畫面會顯示「定義憑證」視窗。
3. 若希望用戶端登入網域是使用含機器憑證的機器驗證，而非使用者驗證，請核取「使用機器資訊進行網域登入」核取方塊。這麼做可讓您的電腦在使用者登入之前先連接至網路。預設的設定為取消核取狀態。
   注意：若未核取「使用機器資訊進行網域登入」核取方塊，則不會執行機器驗證。在您登入之前不會進行驗證。
4. 核取「驗證伺服器識別碼」核取方塊，強制系統驗證伺服器的識別碼，以提供進一步的安全性層級。
5. 若在上一個步驟核取「使用機器資訊進行網域登入」核取方塊，則視窗下方的「永遠執行使用者驗證」核取方塊會變更為作用中。請執行下列其中一項步驟：
   - 在您使用您的使用者名稱和密碼登入之後，若希望用戶端從使用機器驗證切換為使用使用者驗證，請核取「永遠執行使用者驗證」核取方塊。這是預設的設定。
   - 在使用者的電腦登入網域後，若希望用戶端繼續使用機器驗證，請取消核取「永遠執行使用者驗證」核取方塊。
6. 在「選取憑證」下拉式清單中，選擇您的伺服器憑證。
7. 在「受信任的根憑證授權單位」下拉式清單中，從已下載的伺服器憑證中選擇憑證授權單位。
8. 請執行下列其中一項步驟：
   - 將「伺服器/網域名稱」欄位保留空白，以允許用戶端從提供「受信任的根憑證授權單位」下拉式清單所列憑證授權單位簽署憑證的任何伺服器接收憑證 (建議選項)。
   - 在「伺服器/網域名稱」欄位中輸入用戶端將接收憑證的伺服器網域名稱。
9. 若「登入名稱」欄位已自動填入，請以此格式輸入您的使用者名稱：username@domain。
10. 按一下「確定」儲存變更，並返回「設定檔管理 (安全性)」視窗。
11. 按一下「確定」。
12. 啟用設定檔。