### Fliken Avancerat

I Atheros klientverktyg öppnar du fliken Avancerat genom att klicka på Nytt eller Ändra på fliken Profilhantering. Klicka sedan på fliken Avancerat i Profilhantering.

Konfigurera profilen med hjälp av fälten på fliken Avancerat i Profilhantering.

Du ska också ändra inställningarna på flikarna Allmänt och Säkerhet.

Överföringsnivå | Väljer överföringsnivån i mW för 802.11b/g eller 802.11a. Faktisk överföringsenergi kan begränsas av lokala föreskrifter och maskinvarubegränsningar. Tänk också på att administratören har behörighet att låsa dessa energinivåer, så att värdena är förvalda och ej redigerbara.

Energisparläge

Ange:

- Maximal: Denna inställning medför att åtkomstpunkten buffrar inkommande meddelanden för det trådlösa kortet. Kortet söker av åtkomstpunkten med jämna mellanrum för att se om det finns några meddelanden som väntar.
- Normal: Denna inställning använder maximalläget för att hämta ett stort antal paket och återgår sedan den till energisparläget när paketen är hämtade.
- Av: Med denna inställning stängs energisparläget av, men kopplar upp det trådlösa kortet kontinuerligt vid svarstider för korta meddelanden.

Nätverkstyp | Anger om nätverket är ett infrastruktur- (åtkomstpunktsläge) eller ad hoc-nätverk.
802.11b-blockbörjan | Anger inställningar för blockbörjan i 802.11b. Standardinställningen är Kort & lång (åtkomstpunktsläge) vilket tillåter både korta och långa huvuden i 802.11b-ramar. Kortet kan endast hantera korta radiohuvuden om dessa stöds och kan användas i åtkomstpunkten. Välj Endast lång om du inte vill tillåta korta ramar.

Trådlöst läge

Anger drift med 5 GHz 54 Mbit/s, 4,9 GHz 54/27/13,5 Mbit/s, 2,4 GHz 54 Mbit/s, 2,4 GHz 11 Mbit/s, Quality of Service, eXtended Range (XR)TM eller Super AG i ett åtkomstpunktnätverk.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

Det trådlösa nätverkskortet måste matcha åtkomstpunktens trådlösa läge för att kunna associera till det.

Trådlöst läge när ad hoc-nätverk startas

Anger att 5 GHz 54 Mbit/s, 5 GHz 108 Mbit/s eller 2,4 GHz 54/11 Mbit/s ska användas för att starta ett ad hoc-nätverk om inget matchande nätverksnamn hittas efter sökning av alla tillgängliga lägen.

Med detta läge går det även att välja vilken kanal som det trådlösa kortet ska använda. Vilka kanaler som är tillgängliga beror på lokala föreskrifter. Om kortet inte kan hitta några andra ad hoc-kort, anges här vilken kanal som kortet använder för att starta ad hoc-nätverket.

Det trådlösa kortet måste matcha det trådlösa läget och kanalen för klienterna som det associerar till.

802.11-autentiseringsläge

Välj vilket läge som det trådlösa nätverkskortet använder för att autentisera en åtkomstpunkt

- Automatiskt läge leder till att kortet försöker använda delad autentisering, men växlar till öppen autentisering om delad misslyckas.
- Öppen autentisering gör att kortet utför autentiseringen oberoende av WEP-inställningarna. Det kommer endast att associeras med åtkomstpunkten om WEP-nycklarna för både kortet och åtkomstpunkten matchar varandra.
- Vid delad autentisering associerar kortet endast med åtkomstpunkter som har samma WEP-nyckel.

Roamingstyrka | Välj roaming-nivå som passar roamingens aggressivitet hos klienten. Det finns fem roamingnivåer från Väldigt låg till Väldigt hög för att ge bäst prestanda i olika miljöer, t.ex. hemma eller på kontor.

För infrastrukturnätverk (åtkomstpunkt) klickar du på knappen Prioriterade åtkomstpunkter för att ange upp till fyra åtkomstpunkter som klientkortet ska försöka associera till.