### Bruke EAP-TTLS-sikkerhet

Hvis du vil bruke EAP-sikkerhet i Atheros Client Utility, går du til Sikkerhet-fanen i Profilstyring-vinduet.

1. Velg alternativknappen WPA/WPA2 på Sikkerhet-fanen.
   ELLER Velg alternativknappen 802.1x på Sikkerhet-fanen.
2. Velg EAP-TTLS på rullegardinmenyen.

Aktivere EAP-TTLS-sikkerhet:

Hvis du vil bruke EAP-TTLS-sikkerhet, må datamaskinen ha lastet ned og lagret EAP-TTLS-sertifikater. Kontakt systemansvarlig.

1. Hvis EAP-TTLS støttes, velger du EAP-TTLS på rullegardinmenyen til høyre, og deretter klikker du Konfigurer.
2. Velg riktig sertifikat på rullegardinlisten, og klikk OK.
3. Angi et brukernavn for EAP-godkjenning:

> - Velg Bruk Windows-brukernavn hvis du vil bruke Windows-brukernavnet som EAP-brukernavn.
> - ELLER Skriv inn et EAP-brukernavn i Brukernavn-feltet for å bruke et eget brukernavn og starte EAP-godkjenningsprosessen.

4. Klikk Innstillinger og:

> - La servernavnfeltet være tomt for å la klienten godta et sertifikat fra alle servere med et sertifikat som er signert av instansen som vises på rullegardinlisten for sertifiseringsinstans for nettverk. (anbefales)
> - Skriv inn domenenavnet til serveren som klienten skal godta et sertifikat fra.
> - Endre eventuelt påloggingsnavnet.

5. Klikk OK.
6. Aktiver profilen.