Modo de Ponto de Acesso

### Configuração do Modo de Ponto de Acesso

O modo de Ponto de Acesso é o modo especial de funcionamento da estação no modo PA.

Para configurar um perfil no modo de Ponto de Acesso, marque a caixa de verificação “Utilizar este perfil para o modo de Ponto de Acesso” no Separador Geral da Gestão de Perfis. Para o modo de Ponto de Acesso, modifique as definições:

- Nome de rede (no Separador Geral).
- Opções de segurança (no Separador Segurança).
- Modo Sem Fios ao Iniciar um modo de Ponto de Acesso e um Canal para funcionamento (no Separador Avançadas).