### Záložka Pokročilé

V Nástroji klienta Atheros přejdete na záložku Pokročilé klepnutím na tlačítko Nový nebo Upravit na záložce Správa profilů a poté klepnutím na záložku Pokročilé ve Správě profilů.

Záložka Pokročilé ve Správě profilů slouží k nastavení konfiguračního profilu.

Nezapomeňte upravit také obsah záložek Obecné a Zabezpečení.

Úroveň vysílacího výkonu | Umožňuje vybrat vysílací výkon v mW pro 802.11b/g nebo 802.11a. Skutečný vysílací výkon může být omezen regulační doménou nebo možnostmi hardwaru. Poznámka: Správce je oprávněn uzamknout přednastavenou úroveň výkonu. V takovém případě ji nebude možné změnit.

Režim úspory energie

Zadejte:

- V maximálním režimu jsou příchozí zprávy pro bezdrátový adaptér dočasně ukládány v přístupovém bodě. Adaptér se pravidelně dotazuje přístupového bodu, zda jsou tam pro něj uloženy nějaké zprávy.
- Normální režim využívá maximálního výkonu při příjmu velkého množství paketů, ale po jejich přijetí se přepne zpět do úsporného režimu.
- Režim Vypnuto vypne úsporu energie, bezdrátový adaptér je napájen stále, a odezva na příchozí zprávu je proto rychlá.

Typ sítě | Určuje typ sítě buď jako infrastrukturu (režim přístupových bodů), nebo Ad Hoc.
Preambule 802.11b | Umožňuje vybrat nastavení preambule v sítích standardu 802.11b. Výchozí nastavení je Dlouhé a Krátké (v režimu přístupových bodů), které povoluje v rámcích 802.11b dlouhé i krátké preambule. Adaptér může používat krátké hlavičky bezdrátových rámců pouze v případě, že je používá a podporuje i přístupový bod. Možnost Pouze dlouhé zamezí povolení zkrácených rámců.

Bezdrátový režim

Umožňuje vybrat režimy 5 GHz 54Mb/s, 4,9 GHz 54/27/13.5Mb/s, 2,4 GHz 54 Mb/s, 2,4 GHz 11Mb/s, Quality of Service, eXtended Range (XR)TM nebo provoz Super AG v síti s přístupovými body.

[eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

Režim bezdrátového adaptéru musí odpovídat bezdrátovému režimu přístupového bodu, ke kterému je přidružen.

Bezdrátový režim při spuštění sítě Ad Hoc

Umožňuje vybrat režimy 5 GHz 54 Mb/s, 5 GHz 108 Mb/s nebo 2,4 GHz 54/11 Mb/s a spustit síť Ad Hoc, pokud není při prohledání všech dostupných režimů nalezen odpovídající název sítě.

V tomto režimu je také možné vybrat kanál bezdrátového adaptéru. Dostupné kanály závisí na regulační doméně. Pokud adaptér nenalezne žádné další adaptéry Ad Hoc, určí tato možnost, na kterém kanálu bude spuštěna síť Ad Hoc.

Nastavení bezdrátového adaptéru musí odpovídat bezdrátovému režimu a kanálu klientů, ke kterým je adaptér přidružen.

Režim ověřování 802.11

Vyberte režim, který bezdrátový adaptér používá k ověření na přístupovém bodu.

- V automatickém režimu se adaptér pokusí o sdílené ověření, ale pokud se sdílené ověření nezdaří, použije adaptér otevřené ověření.
- Otevřený režim dovolí adaptéru pokus o ověření bez ohledu na nastavení WEP. Přidružení k přístupovému bodu proběhne pouze tehdy, odpovídají-li si klíče WEP na adaptéru a na přístupovém bodu.
- Sdílený režim umožní adaptéru přidružení pouze k přístupovým bodům, které mají stejný klíč WEP.

Síla roamingu | Vyberte úroveň, která odpovídá agresivitě klienta při roamingu. K dispozici je pět úrovní roamingu od Velmi nízký do Velmi vysoký, které umožňují dosáhnout nejlepšího výkonu v různých prostředích, např. doma nebo v kanceláři.

V sítích s infrastrukturou (přístupovými body) můžete po klepnutí na tlačítko Preferované AP zadat až čtyři přístupové body, ke kterým se klient pokusí přidružit.