### Informacje o zaawansowanych parametrach stanu

Kliknij przycisk Zaawansowane znajdujący się na karcie Bieżący stan programu Narzędzie klienta Atheros, aby zobaczyć zaawansowane informacje o programie i jego operacjach. Karta Bieżący stan nie wymaga żadnej konfiguracji.

W poniższej tabeli przedstawiono elementy, jakie można znaleźć w oknie Zaawansowane parametry stanu.

Nazwa sieci (SSID) | Przedstawia nazwę sieci bezprzewodowej. Skonfiguruj nazwę sieciową na karcie Ogólne.
Uwierzytelnianie za pomocą serwera | Wskazuje, czy używane jest uwierzytelnianie za pomocą serwera.
Szyfrowanie danych | Wyświetla typ szyfrowania wykorzystywanego przez sterownik. Skonfiguruj typ szyfrowania na karcie Zabezpieczenia.
Typ uwierzytelnienia | Przedstawia tryb uwierzytelniania. Skonfiguruj tryb uwierzytelniania na karcie Ogólne.
Test integralności wiadomości (MIC) | Wskazuje, czy włączona jest funkcja MIC. Funkcja MIC zapobiega atakom typu bit-flip na szyfrowane pakiety.
Nazwa skojarzonego punktu dostępu | Przedstawia nazwę punktu dostępu, z którym skojarzona jest karta sieci bezprzewodowej.
Adres IP skojarzonego punktu dostępu | Przedstawia adres IP punktu dostępu, z którym skojarzona jest karta sieci bezprzewodowej.
Adres MAC skojarzonego punktu dostępu | Przedstawia adres MAC punktu dostępu, z którym skojarzona jest karta sieci bezprzewodowej.
Oszczędzanie energii dla protokołu 11n MIMO | Przedstawia stan oszczędzania energii. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
Tryb oszczędzania energii | Przedstawia tryb oszczędzania energii. Zarządzanie energią wyłączone jest w trybie ad hoc. Skonfiguruj tryb oszczędzania energii na karcie Zaawansowane.
Bieżący poziom energii | Przedstawia wartość poziomu mocy transmisji w mW. Skonfiguruj poziom mocy transmisji na karcie Zaawansowane.
Dostępne poziomy energii | Przedstawia dostępne poziomy energii dla częstotliwości 5 GHz i/lub 2,4 GHz.
Bieżąca siła sygnału | Przedstawia bieżącą siłę sygnału w dBm.
Bieżący poziom szumu | Przedstawia bieżący poziom szumu w dBm.
Czas aktywności | Przedstawia, jak długo zasilana była karta sieciowa klienta (w formacie godziny:minuty:sekundy). Jeśli karta działa dłużej niż 24 godziny, czas aktywności wyświetlany jest w formacie dni:godziny:minuty:sekundy.
Preambuła 802.11b | Przedstawia format preambuły 802.11b. Skonfiguruj format preambuły na karcie Zaawansowane.
Bieżąca szybkość odbierania | Przedstawia bieżącą szybkość odbierania w Mb/s.
Bieżąca szybkość wysyłania | Przedstawia bieżącą szybkość wysyłania w Mb/s.
Kanał | Przedstawia aktualnie podłączony kanał.
Kanał sterujący | Przedstawia bieżący kanał sterujący. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
Kanał rozszerzony | Przedstawia kanał rozszerzony. Wyświetlany tylko wtedy, gdy tryb STA jest podłączony w kanale 40 MHz. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
Częstotliwość | Przedstawia częstotliwość wykorzystywaną przez stację.
Częstotliwość sterująca | Przedstawia częstotliwość sterującą wykorzystywaną przez stację. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
Częstotliwość rozszerzona | Przedstawia częstotliwość rozszerzoną wykorzystywaną przez stację. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
Zestaw kanałów | Przedstawia aktualny zestaw kanałów.
Szerokość kanału | Przedstawia szerokość kanału. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
QoS | Poziom jakości usług, z jakim aktualnie pracuje karta sieciową klienta. Funkcja QoS w sieciach bezprzewodowych (WLAN) umożliwia definiowanie priorytetów transferu danych z punktu dostępu sieci WLAN w oparciu o klasyfikację ruchu. Wartość Brak oznacza, że standard QoS WMM jest wyłączony. Wartość WMM wskazuje, że składnik standardu IEEE 802.11e sieci WLAN dla funkcji QoS jest aktywny.