### TCP/IP-konfiguration

Konfiguration af TCP/IP-adressen til netværksenheden:

1. Efter konfiguration af egenskaber for den trådløse netværksadapter skal du åbne kontrolpanelet og åbne Netværks- og opkaldsforbindelser.
2. Find den Local Area Connection, der er knyttet til den trådløse netværksadapter. Højreklik på forbindelsen, og klik på Egenskaber.
3. Vælg Internet Protocol (TCP/IP), og klik på Egenskaber.
4. Klik på alternativknappen Anvend følgende IP-adresse, indtast derefter en IP -adresse og undernetmaske. Tildeling af en IP-adresse og undernetmaske tillader stationer at fungere i adgangspunkttilstand (infrastrukturtilstand) eller i ad hoc-tilstand and at have Internet-adgang. Standardgateway- og DNS-serveroplysninger kræves også.

   IP -konfigurationsoplysninger (DHCP til at tildele IP-adresse, gateway og DNS-serverens IP-adresser) kan normalt fås hos firmaets IT-medarbejdere.

5. Klik på OK for at afslutte.