### 使用 PEAP (EAP-GTC) 安全功能

要在 Atheros 客户端实用程序中使用 PEAP (EAP-GTC) 安全功能，请访问“配置文件管理”窗口中的“安全”选项卡。

1. 在“安全”选项卡上，选择 WPA 单选按钮。
   也 可以在“安全”选项卡上选择 802.1x 单选按钮。
2. 在下拉菜单上，选择 PEAP (EAP-GTC)。

要使用PEAP (EAP-GTC) 安全功能，服务器必须有 WPA-PEAP 证书，且必须设置相应的服务器属性。 请向 IT 经理咨询。

1. 单击配置按钮。
2. 在暂时失去连接后，如果想恢复连接而无需再次提供凭证，请选中始终恢复安全会话。
3. 从下拉列表中选择相应的网络证书机构。
4. 指定用于内部 PEAP 通道验证的用户名。

> - 选中使用 Windows 用户名将把 Windows 用户名用作 PEAP 用户名。
> - 也 可以在“用户名”字段中输入 PEAP 用户名，从而使用独立的用户名并启动 PEAP 验证过程。

5. 选中验证服务器身份复选框可以强制系统以更高的安全级来验证服务器身份。
6. 从“可信根证书机构”下拉框中选择可从其下载服务器证书的证书机构。
7. 根据用户数据库，选择令牌密码或静态密码。
   注意：验证过程中，令牌使用硬件令牌设备或 Secure Computing SofToken 程序（版本 1.3 或更高版本）来获取和输入一次性密码。
8. 单击设置并执行以下操作：

> - 将“特定服务器”或“域”字段保留为空，以允许客户端接受任何提供由“可信根证书机构”下拉框中列出的证书机构颁发的证书的服务器的证书，该下拉框位于“定义 PEAP (EAP-GTC) 配置”窗口中（建议）；也可以输入客户端将接受其证书的服务器的域名。
> - 如果“登录名”字段没有自动填写，那么请输入您的用户名。
> - 单击确定以保存您的设置并返回“配置文件管理”窗口中的“安全”选项卡。

9. 单击确定。
10. 启用配置文件。