### 系統需求

> 除了用戶端介面卡隨附的項目之外，您需要下列項目才能安裝及使用介面卡：

> - 執行 Windows 2000 或 XP 作業系統、配備 32 位元 Cardbus 插槽和空的 PCI 擴充插槽的電腦
> - Windows XP 的 Service Pack 1 (建議)
> - 20 MB 的可用磁碟空間 (最少)
> - 128 MB (含) 以上的 RAM (建議)
> - 用於移除電腦外殼和擴充插槽防塵罩，以及安裝天線基座的適當工具
> - 進行 EAP-TLS 驗證所需的憑證授權單位 (CA) 和使用者憑證，或進行 PEAP 驗證所需的 CA 憑證
> - 若您的無線網路使用 EAP-TLS 或 PEAP 驗證，則需要 EAP-TLS 驗證所需的憑證授權單位 (CA) 和使用者憑證，或 PEAP 驗證所需的 CA 憑證
> - 若您的無線網路採用僅使用一次的密碼 (One-Time Password，OTP) 使用者資料庫 PEAP (EAP-GTC) 驗證，您便需要硬體語彙基元裝置，以及硬體或網路語彙基元的密碼

> 下列資訊來自您的系統管理員：

> - 您的工作站的邏輯名稱 (也稱為用戶端名稱)
> - 連結用戶端介面卡所需的通訊協定，例如：TCP/IP
> - 區分大小寫的 RF 網路服務組識別碼 (SSID)
> - 若您的網路設定未內含電腦 DHCP 伺服器，則需要電腦的 IP 位址、子網路遮罩及預設閘道位址
> - 若您的無線網路使用靜態 WEP 提供安全性，則需要存取點與用戶端介面卡通訊的有線等位私密 (WEP) 金鑰
> - 您網路帳戶的使用者名稱和密碼