Åtkomstpunktläge

### Konfiguration av åtkomstpunktläge

Åtkomstpunktläge är ett särskilt stationsläge för drift i åtkomstpunktläge.

Om du vill konfigurera en profil i åtkomstpunktläge avmarkerar du kryssrutan "Använd denna profil för åtkomstpunktläge" på fliken Allmänt under Profilhantering. För åtkomstpunktläge ändrar du följande inställningar:

- Nätverksnamn (på fliken Allmänt).
- Säkerhetsalternativ (på fliken Säkerhet).
- Trådlöst läge när ett åtkomstpunktläge och en kanal att arbeta i startas (på fliken Avancerat).