### “诊断”选项卡

Atheros 客户端实用程序的“诊断”选项卡提供了用于检索接收和传输统计数据的按钮。 “诊断”选项卡无需配置。

“诊断”选项卡中显示无线网络适配器所接收或传输的帧的下列接收和传输诊断结果：

- 传输和接收的多播数据包数
- 传输和接收的广播数据包数
- 传输和接收的单播数据包数
- 传输和接收的总字节数

单击适配器信息按钮可以查看有关无线网络适配器和网络驱动程序接口规格 (NDIS) 驱动程序的一般信息。

对于无线网络适配器所接收的或向无线网络适配器传输的帧，单击“诊断”选项卡上的“高级统计”按钮也可显示下列接收和传输诊断结果的接收和传输统计数据：

传输帧数

- 正常传输帧数
- 重试帧数
- 丢弃帧数
- 非 ACK 帧数
- ACK 帧数
- RTS 帧数
- CTS 帧数
- 非 CTS 帧数
- 重试 RTS 帧数
- 重试数据帧数

接收帧数

- 正常接收的帧数
- 收到的信标数
- 接收有误的帧数
- CRC 错误数
- 加密错误数
- 重复帧数
- AP 不匹配次数
- 数据速率不匹配次数
- 验证超时
- 拒绝验证次数： 无线网络适配器接收到的 AP 验证失败次数
- 关联超时
- 拒绝关联次数：无线网络适配器接收到的接入点拒绝验证次数
- 标准 MIC 正常次数
- 标准 MIC 错误数
- CKIP MIC 正常次数
- CKIP MIC 错误数