### Meddelandefältsikon

Meddelandefältsikonen visas längst ner på skärmen och visar signalstyrkan med hjälp av färger och RSSI (Received Signal Strength Indication).

Om du håller muspekaren över ikonen visas namnet på den aktuella konfigurationsprofilen och associeringen. Dessutom visas sändnings- och mottagningshastighet samt namnet på det trådlösa kortet och IP-adressen.

Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet för att:

Hjälp | Öppna online-hjälpen.
Öppna Atheros klientverktyg | Startar Atheros klientverktyg.(ACU). Använd klientverktyget för att konfigurera profilen eller visa status och statistisk information.
Felsökningsverktyg | Kör felsökningsverktyget.
Inställningar | Ställa in start- och menyalternativen för klientverktyget. Markera om programmet ska startas automatiskt när Windows startar och markera vilka menyalternativ som ska visas i snabbmenyn.
Aktivera/inaktivera radio | Aktivera eller inaktivera RF-signalen.
Manuell LEAP-inloggning | Loggar in på LEAP manuellt om LEAP är inställt så att du måste ange användarnamn och lösenord vid varje inloggning.
Omautentisering | Åtkomstpunkten omautentiseras.
Välj profil | Klicka på konfigurationsprofilen som du vill växla till. Om det inte finns någon konfigurationsprofil för anslutningen måste du börja med att lägga till en profil.

Visa anslutningsstatus

Visa fönstret för anslutningsstatus. Fönstret visar information om anslutningen:

Aktiv profil | Visar namnet på den aktiva konfigurationsprofilen.
Automatiskt profilval | Visar om automatiskt profilval är aktiverat.
Anslutningsstatus | Visar om kortet är anslutet till ett trådlöst nätverk.
Länkkvalitet | Visar en lista med länkanslutningens kvalitet.
SSID | Visar SSID för det associerade nätverket.
Namn på åtkomstpunkt | Visar namnet för den åtkomstpunkt som det trådlösa kortet är anslutet till.
IP-adress för åtkomstpunkt | Visar IP-adressen för den åtkomstpunkt som det trådlösa kortet är anslutet till.
Aktuell mottagningshastighet | Visar aktuell mottagningshastighet i Mbit/s.
Aktuell sändningshastighet | Visar aktuell överföringshastighet i Mbit/s.
IP-adress för klientkort | Visar det trådlösa kortets IP-adress.

Avsluta | Avslutar programmet för Atheros klientverktyg.

Ikonens färger har följande innebörd:

#### Färg

#### Kvalitet

#### RSSI*

Grön | Utmärkt | 20 dB +
Grön | Bra | 10-20 dB +
Gul | Dålig | 5-10 dB
Röd | Dålig | < 5 dB
Grå | Ingen anslutning | Ingen anslutning

*Received Signal Strength Indication (RSSI). Visas i dB eller procent.

Aktivera eller inaktivera meddelandefältsikonen på menyn Åtgärd .