### Fliken Diagnostik

På fliken Diagnostik i Atheros klientverktyg finns knappar för att ta emot och sända statistik. Du behöver inte göra några konfigurationer på fliken Diagnostik.

På fliken Diagnostik finns en lista med följande diagnostik för att ta emot och sända ramar som tagits emot eller sänts av det trådlösa nätverkskortet.

- Mottagna och sända multicast-paket
- Mottagna och sända broadcast-paket
- Mottagna och sända unicast-paket
- Totalt antal mottagna och sända byte

Klicka på knappen Adapterinformation om du vill ha mer information om det trådlösa nätverkskortet och NDIS-drivrutinen (Network Driver Interface Specification).

Klicka på knappen Avancerad statistik på fliken Diagnostik om du också vill se statistisk information om mottagning och sändning för följande mottagnings- och sändningsdiagnostik för ramar som tagits emot av eller sänts till det trådlösa nätverkskortet.

Skickade ramar

- Framgångsrikt skickade ramar
- Omtestade ramar
- Tappade ramar
- Inga ACK-ramar
- ACK-ramar
- RTS-ramar
- CTS-ramar (Clear-to-send)
- Inga CTS-ramar
- Omtestade RTS-ramar
- Omtestade dataramar

Mottagna ramar

- Framgångsrikt mottagna ramar
- Mottagna beacon
- Mottagna ramar med fel
- CRC-fel
- Krypteringsfel
- Dubbla ramar
- Åtkomstpunktsskillnader
- Datahastighetsskillnader
- Autentiseringstimeout
- Autentiseringsavslag: antalet åtkomstpunktsautentiseringsfel som det trådlösa nätverkskortet tagit emot
- Associeringstimeout
- Associeringsavslag: antalet åtkomstpunktsautentiseringsavslag som det trådlösa nätverkskortet tagit emot.
- Standard-MIC
- Standard-MIC-fel
- CKIP MIC
- CKIP MIC-fel