### Hantering av automatiska profilval

Om en profil läggs till i funktionen för automatiska profilval blir det möjligt för det trådlösa kortet att välja profilen i profillistan och använda den för att ansluta till ett nätverk.

Lägga till en profil i det automatiska profilvalet:

1. På fliken Profilhantering klickar du på knappen Ordna profiler.
2. Fönstret Hantering av automatiska profilval öppnas med en lista över alla skapade profiler i dialogrutan Tillgängliga profiler.
3. Markera profilerna som ska läggas till i det automatiska profilvalet och klicka sedan på Lägg till. Profilerna visas i dialogrutan Profiler för automatval.

Ordna de automatiskt valda profilerna:

1. Markera en profil i rutan Profiler för automatval.
2. Klicka på Flytta upp, Flytta ned eller Ta bort beroende vad som behövs.

> Den första profilen i rutan Profiler för automatval har den högsta prioriteten och den sista profilen den lägsta.

3. Klicka på OK.
4. Markera rutan Automatisk profilsökning.
5. Spara den ändrade konfigurationsfilen.

   När det automatiska profilvalet är aktiverat, genom att Automatisk profilsökning är markerad på fliken Profilhantering, söker klientkortet efter ett tillgängligt nätverk. Profilen med den högsta prioriteten och samma SSID som i ett av de funna nätverken används för att ansluta till nätverket. Om anslutningen misslyckas försöker klientkortet med den näst högsta prioriterade profilen med matchande SSID osv.

När det automatiska profilvalet är aktiverat söker det trådlösa kortet efter tillgängliga nätverk. Profilen med den högsta prioriteten och med samma SSID som det hittade nätverket används för att ansluta till nätverket. Om anslutningen misslyckas försöker klientkortet använda profilen med den näst högsta prioriteten.