### Утилита проверки, управляемой сетью

Утилита проверки, управляемой сетью, позволяет пользователю запустить режим канала диагностики. Она отображает состояние, состояние выполнения и результаты проверок, затребованных контроллером.

Утилиту можно использовать, только если драйвер и клиент поддерживают режим канала диагностики.

Запуск утилиты проверки, управляемой сетью:

- Для запуска утилиты проверки, управляемой сетью, на вкладке Диагностика щелкните кнопку Проверка, управляемая сетью для запуска утилиты проверки, управляемой сетью.

Выберите схему в списке и щелкните Начать проверку для запуска режима диагностики. В режиме канала диагностики утилита может отображать состояние следующих тестов:

- Отображение сообщений

- DHCP

- Проверка связи с сервером DNS

- Разрешение имени сервера DNS

- Проверка связи со шлюзом по умолчанию

- Связь 802.11

- Проверка 802.1x

- Перенаправление схемы

Пример результатов проверки, отображаемый утилитой:

- Событие: запрос проверки разрешение имени сервера DNS

- Имя сервера: Apps-DC

Для сохранения отчета щелкните Сохранить отчет

- Выберите каталог, в котором следует сохранить отчет.

- Присвойте файлу имя и щелкните Сохранить.

Щелкните Остановить проверку, чтобы остановить режим канала диагностики, если он запущен.

Щелкните Закрыть проверку, чтобы закрыть утилиту проверки, управляемой сетью.