### Icona della barra delle applicazioni

L'icona della barra delle applicazioni viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo e indica l'intensità del segnale mediante i colori e il valore dell'intensità del segnale ricevuto (RSSI).

Tenere il cursore del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per visualizzare il nome e l'associazione del profilo di configurazione corrente, oltre alla velocità di trasmissione e ricezione e al nome e all'indirizzo IP dell'adattatore wireless.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per:

Guida | Consente di aprire la guida in linea.
Apri Utility del client Atheros | Consente di avviare Utility del client Atheros (ACU). Utilizzare ACU per configurare il profilo o visualizzare le informazioni relative allo stato e alle statistiche.
Test gestito dal client | Esegue l' utility test gestito dal client.
Preferenze | Consente di impostare le opzioni di avvio e le opzioni di menu per ACU. Specificare se il programma deve essere avviato automaticamente all'avvio di Windows e definire le voci di menu che devono essere visualizzate nel menu di scelta rapida.
Abilita/Disabilita radio | Abilita o disabilita il segnale RF.
Accesso LEAP manuale | Accedere a LEAP manualmente se LEAP è impostato in modo da richiedere l'immissione manuale di nome utente e password a ogni accesso.
Riesegui autenticazione | Esegue nuovamente l'autenticazione per il punto di accesso.
Seleziona profilo | Fare clic sul nome di un profilo di configurazione per accedervi. Se non esiste un profilo di configurazione per una connessione, aggiungere prima un profilo.

Mostra stato connessione

Visualizza la finestra Stato connessione. Questa finestra contiene informazioni sulla connessione:

Profilo attivo | Visualizza il nome del profilo di configurazione attivo.
Selezione automatica del profilo | Indica se la selezione automatica del profilo è abilitata.
Stato connessione | Indica se l'adattatore è connesso a una rete wireless.
Qualità collegamento | Indica la qualità della connessione al collegamento.
SSID | Visualizza il SSID della rete associata.
Nome del punto di accesso | Visualizza il nome del punto di accesso a cui è connesso l'adattatore wireless.
Indirizzo IP punto di accesso | Indica l'indirizzo IP del punto di accesso a cui è connesso l'adattatore wireless.
Velocità di ricezione corrente | Indica la velocità di ricezione corrente in Mbps.
Velocità di trasmissione corrente | Indica la velocità di trasmissione corrente in Mbps.
Indirizzo IP dell'adattatore client | Visualizza l'indirizzo IP dell'adattatore wireless.

Esci | Consente di uscire dall'applicazione Utility del client Atheros.

I colori vengono definiti come segue:

#### Colore

#### Qualità

#### RSSI*

Verde | Eccellente | 20 dB +
Verde | Buona | 10-20 dB +
Giallo | Scarsa | 5-10 dB
Rosso | Scarsa | < 5 dB
Grigio | Nessuna connessione | Nessuna connessione

*Indicazione dell'intensità del segnale ricevuto RSSI. Visualizzata in dB o percentuale.

Abilita o disabilita l'icona della barra delle applicazioni nel menu Azione.