### Configuração do perfil do modo ad hoc

Para configurar um perfil no modo ad hoc, mude o Tipo de Rede no separador Avançadas da Gestão de Perfil. Para o modo ad hoc, modifique as definições:

- Nome de rede (no separador Geral)
- Nível de potência transmitida
- Preâmbulo 802.11b (se utilizar 802.11b)
- Modo sem fios ao iniciar uma rede ad hoc

Certifique-se de que os separadores Geral e Segurança também são editados.