### Karta Zabezpieczenia

W programie Narzędzie klienta Atheros przejdź do karty Zabezpieczenia, klikając przycisk Nowy lub Modyfikuj na karcie Zarządzanie profilami. Kliknij kartę Zabezpieczenia w oknie Zarządzanie profilami.

Przeprowadź edycję pól na karcie Zabezpieczenia znajdującej się w oknie Zarządzanie profilami, aby skonfigurować profil. Aby zdefiniować tryb zabezpieczeń, kliknij przycisk radiowy odpowiadający żądanemu trybowi zabezpieczeń. Pamiętaj o wprowadzeniu odpowiednich zmian na kartach Ogólne i Zabezpieczenia.

Uwaga: Jeśli pole wyboru Profil zablokowany jest zaznaczone, profilu nie można usunąć ani zmodyfikować. Edytowane mogą być jednak pola hasła. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Ustaw opcje zabezpieczeń

Rodzaj trybu zabezpieczeń używany przez stację. Opcje obejmują:

- WPA/WPA2/CCKM
- Hasło WPA/WPA2
- 802.1x
- Wstępnie udostępniony klucz (statyczny klucz WEP)
- Brak

Opcje te określają unikatowy klucz szyfrowania dla zabezpieczeń konfiguracji sieci.

WPA/WPA2

Włącza zabezpieczenie oparte na protokole WPA (Wi-Fi Protected Access).

Wybranie opcji WPA/WPA2 powoduje wyświetlenie menu rozwijanego Typ EAP WPA/WPA2. Dostępne są następujące opcje:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Hasło WPA/WPA2 | Włącza zabezpieczenie oparte na stosowaniu hasła WPA/WPA2. Kliknij przycisk Konfiguruj, a następnie wprowadź hasło WPA/WPA2.

802.1x

Włącza zabezpieczenie oparte na protokole 802.1x. Opcja ta wymaga akceptacji administratora.

Wybranie opcji 802.1x powoduje wyświetlenie menu rozwijanego Typ 802.1x EAP. Dostępne są następujące opcje:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Jeśli dla punktu dostępu, z którym skojarzona jest karta sieci bezprzewodowej, dla klucza WEP ustawiona jest wartość Opcjonalny oraz na komputerze klienta uruchomiony jest klucz WEP, upewnij się, że zaznaczona została znajdująca się na karcie Zabezpieczenia opcja Pozwól na powiązanie z komórkami mieszanymi umożliwiająca skojarzenie.

Wstępnie udostępniony klucz
(statyczny klucz WEP)

Umożliwia zastosowanie wstępnie udostępnionych kluczy zdefiniowanych zarówno dla punktu dostępu, jak i stacji.

Aby zdefiniować wstępnie udostępnione klucze szyfrowania, kliknij przycisk radiowy Wstępnie udostępniony klucz, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj i wypełnij pola znajdujące się w oknie Definiuj wstępnie udostępnione klucze.

Jeśli dla punktu dostępu, z którym skojarzona jest karta sieci bezprzewodowej, dla klucza WEP ustawiona jest wartość Opcjonalny oraz na komputerze klienta uruchomiony jest klucz WEP, upewnij się, że zaznaczona została znajdująca się na karcie Zabezpieczenia opcja Pozwól na powiązanie z komórkami mieszanymi umożliwiająca skojarzenie.

Brak | Brak zabezpieczeń (nie zalecane).
Pozwól na skojarzenie z komórkami mieszanymi | Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla punktu dostępu, z którym ma być skojarzona karta sieciowa klienta, dla klucza WEP ustawiona jest wartość Opcjonalny oraz na komputerze klienta włączony jest klucz WEP. W przeciwnym przypadku klient nie może nawiązać połączenia z punktem dostępu.

Limit czasu poszukiwania kontrolera domeny

Zaznacz to pole wyboru i wprowadź czas w sekundach (do 300), po upływie którego proces uwierzytelniania zostanie przerwany, jeśli kontroler domeny nie zostanie znaleziony. Wprowadzenie liczby zero jest równoznaczne z usunięciem zaznaczenia pola wyboru, co oznacza brak limitu czasu na znalezienie kontrolera domeny.

Uwaga: Proces uwierzytelniania zostaje przerwany w przypadku, gdy zostanie przekroczony limit czasu uwierzytelniania lub limit czasu poszukiwania kontrolera domeny.

Opóźnienie stosowania zasad grupy

Określa czasu, po upływie którego proces logowania systemu Windows włącza zasady grupy. Zasady grupy są funkcją systemu Windows wykorzystywaną przez administratorów do określania opcji konfiguracyjnych dla grup użytkowników. Włączenie opcji ma na celu opóźnienie stosowania zasad grupy do momentu uwierzytelnienia sieci bezprzewodowej. Poprawne są wartości z przedziału od 0 do 65535 sekund. Wprowadzona wartość obowiązuje od momentu ponownego uruchomienia systemu z danym profilem ustawionym jako aktywny.

To rozwijane menu jest aktywne w przypadku uwierzytelniania opartego na protokole EAP.