### Profielconfiguratie voor de ad-hocmodus

Als u een profiel in de ad-hocmodus wilt configureren, wijzigt u het netwerktype op het tabblad Geavanceerd in Profielen beheren. Pas de volgende instellingen aan voor de ad-hocmodus:

- Netwerknaam (op het tabblad Algemeen)
- Energieniveau voor verzenden
- 802.11b preamble802 (als u 802.11b gebruikt)
- Draadloze modus wanneer een ad-hocnetwerk wordt gestart

Bewerk ook de tabbladen Algemeen en Beveiliging.