Zugriffspunktmodus

### Konfiguration des Zugriffspunktmodus

Der Zugriffspunktmodus ist ein besonderer Modus für die Station.

Um ein Profil für den Zugriffspunktmodus zu konfigurieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Dieses Profil für Zugriffspunktmodus verwenden“ auf der Registerkarte „Allgemein“ in der Profilverwaltung. Ändern Sie für den Zugriffspunktmodus folgende Einstellungen:

- Netzwerkname (auf der Registerkarte „Allgemein“)
- Sicherheitsoptionen (auf der Registerkarte „Sicherheit“)
- Drahtlosmodus beim Starten eines Zugriffspunktmodus und Kanal für den Betrieb (auf der Registerkarte „Erweitert“)