### Icono de bandeja

El icono de bandeja aparece en la parte inferior de la pantalla y muestra la intensidad de la señal mediante colores. También recibe la indicación de la intensidad de la señal (RSSI).

Mantenga el cursor del ratón sobre el icono de bandeja para ver el nombre de perfil de configuración actual y la asociación, además de la velocidad de transmisión y recepción y el nombre del adaptador inalámbrico.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de bandeja para:

Ayuda | Abrir la ayuda en línea.
Abrir la Utilidad de cliente de Atheros | Iniciar la Utilidad de cliente de Atheros (ACU). Utilice ACU para configurar el perfil o ver información sobre el estado y las estadísticas.
Prueba gestionada del cliente | Ejecute la Utilidad de Prueba gestionada del cliente.
Preferencias | Establecer las opciones de inicio y de menú para ACU. Compruebe si el programa debe iniciarse automáticamente al iniciar Windows y compruebe los elementos de menú que deben aparecer en el menú emergente.
Habilitar/inhabilitar radio | Habilitar o inhabilitar la señal RF.
Inicio de sesión LEAP manual | Iniciar manualmente una sesión en LEAP si LEAP se ha configurado para solicitar manualmente el nombre de usuario y la contraseña con cada inicio de sesión.
Reautenticar | Reautenticarse en el punto de acceso.
Seleccionar perfil | Haga clic en un nombre de perfil de configuración para cambiar a él. Si no existe ningún perfil de configuración para una conexión, primero agregue un perfil.

Mostrar estado de la conexión

Mostrar la ventana Estado de la conexión. Esta ventana muestra información acerca de la conexión:

Perfil activo | Muestra el nombre del perfil de configuración activo.
Selección automática de perfiles | Muestra si está habilitada la opción Selección automática de perfiles.
Estado de la conexión | Muestra si el adaptador está conectado a una red inalámbrica.
Calidad de enlace | Indica la calidad de la conexión del enlace.
SSID | Muestra la SSID de la red asociada.
Nombre del punto de acceso | Muestra el nombre del punto de acceso al que está conectado el adaptador inalámbrico.
Dirección IP del punto de acceso | Muestra la dirección IP del punto de acceso al que está conectado el adaptador inalámbrico.
Velocidad de recepción actual | Muestra la velocidad de recepción actual en Mbps.
Velocidad de transmisión actual | Muestra la velocidad de transmisión actual en Mbps.
Dirección IP del adaptador de cliente | Muestra la dirección IP del adaptador inalámbrico.

Salir | Salir de la aplicación Utilidad de cliente de Atheros.

Los colores se definen según se indica a continuación:

#### Color

#### Calidad

#### RSSI*

Verde | Excelente | 20 dB +
Verde | Buena | de 10 a 20 dB +
Amarillo | Mala | de 5 a 10 dB +
Rojo | Mala | < 5 dB
Gris | Sin conexión | Sin conexión

*Indicación de la intensidad de señal recibida RSSI. Se muestra en dB o como un porcentaje.

Habilite o inhabilite el icono de bandeja en el menú Acción .