Hozzáférési pont mód

### A hozzáférési pont mód beállítása

A hozzáférési pont mód az AP módban működő állomás speciális módja.

Ha szeretne profilt beállítani hozzáférési pont módban, jelölje be az „Ezt a profilt használja a hozzáférési pont módhoz” jelölőnégyzetet az Általános lapon. A hozzáférési pont mód használatához módosítsa a következő beállításokat:

- Hálózatnév (az Általános lapon).
- Biztonsági beállítások (a Biztonság lapon).
- Vezeték nélküli mód a hozzáférési pont mód elindításához és a csatorna működtetéshez (a Speciális lapon).