### Utilitaire de test géré par le réseau

L’utilitaire de test géré par le réseau permet à l’utilisateur d’activer le mode de canal de diagnostic. Il fournit des informations sur l’état, la progression et les résultats des tests requis par le contrôleur.

Cet utilitaire peut être utilisé uniquement si le pilote et le client prennent en charge le mode de canal de diagnostic.

Pour exécuter l'utilitaire de test géré par le réseau :

- Dans l’onglet Diagnostics, cliquez sur le bouton Test géré par le réseau pour exécuter l’utilitaire de test géré par le réseau.

Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste, puis cliquez sur Démarrer le test afin d'activer le mode de diagnostic. En mode de canal de diagnostic, l’utilitaire permet de consulter l’état des tests suivants :

- Affichage des messages

- DHCP

- Ping de serveur DNS

- Résolution de nom de serveur DNS

- Ping de passerelle par défaut

- Association 802.11

- Test 802.1x

- Redirection de profil

Exemple de résultat de test affiché par l’utilitaire :

- Événement : Requête de test de résolution de nom de serveur DNS

- Nom de serveur : Apps-DC

Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Enregistrer le rapport.

- Parcourez le système pour accéder au répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.

- Nommez le fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur Arrêter le test pour désactiver le mode de canal de diagnostic s’il était activé.

Cliquez sur Fermer le test pour fermer l’utilitaire de test géré par le réseau.