### Separador Segurança

No Utilitário Cliente Atheros, aceda ao separador Segurança clicando em Novo ou em Modificar no separador Gestão de Perfil. Clique no separador Segurança na janela Gestão de Perfil.

Edite os campos no separador Segurança da Gestão de Perfil para configurar o perfil. Para definir o modo de segurança, seleccione o botão de opção do modo de segurança desejado. Certifique-se de que o separadores Geral e Avançadas também são editados.

Nota: Se a caixa de verificação Perfil Bloqueado estiver marcada, o Perfil não pode ser removido nem modificado. No entanto, os campos da palavra-passe podem ser editados. Contacte o administrador do sistema.

Definir Opções de Segurança

O tipo de modo de segurança que a estação está a utilizar.. As opções incluem o seguinte:

- WPA/WPA2/CCKM
- Frase-passe WPA/WPA2
- 802.1x
- Chave Pré-Partilhada (WEP Estático)
- Nenhum

Estas opções definem a chave de encriptação para segurança da configuração de rede.

WPA/WPA2

Activa a utilização do protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access).

Escolher o WPA/WPA2 abre o menu pendente WPA/WPA2 EAP. As opções incluem:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Frase-passe WPA/WPA2 | Activa a frase-passe de segurança WPA/WPA2. Clique no botão Configurar e introduza a frase-passe WPA/WPPA2.

802.1x

Activa a segurança 802.1x. Esta opção requer administração TI.

Escolher 802.1x abre o menu pendente tipo 802.1x EAP. As opções incluem:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Se o ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está associado tiver a chave WEP definida para Opcional e o cliente tiver a chave WEP activada, certifique-se de que a opção Permitir Associação a Células Mistas está seleccionada no separador Segurança para permitir a associação.

Chave pré-partilhada
(WEP estática)

Activa a utilização de chaves pré-partilhadas que estão definidas no ponto de acesso e na estação.

Para definir chaves de encriptação pré-partilhadas, escolha o botão de opção Chave Pré-Partilhada e clique no botão Configurar para preencher a janela Definir Chaves Pré-partilhadas.

Se o ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está associado tiver a chave WEP definida para Opcional e o cliente tiver a chave WEP activada, certifique-se de que a opção Permitir Associação a Células Mistas está seleccionada no separador Segurança para permitir a associação.

Nenhum | Sem segurança (não recomendado)
Permitir Associação a Células Mistas | Marque esta caixa de verificação se o ponto de acesso com o qual o adaptador cliente está associado tiver a chave WEP definida para Opcional e se a chave WEP estiver activada no adaptador cliente. Caso contrário, o cliente não consegue estabelecer uma ligação com o ponto de acesso.

Limitar Tempo de Localização do Controlador de Domínio a

Marque esta caixa de verificação e introduza o número de segundos (até 300) após os quais o processo de autenticação atingirá o limite de tempo para tentar localizar o controlador de domínio. A introdução do número zero equivale a desmarcar a caixa de verificação, o que significa que não será imposto qualquer limite de tempo para localizar o controlador de domínio.

Nota: O processo de autenticação atinge o limite de tempo sempre que o temporizador de autenticação atingir o limite de tempo ou sempre que for atingido o tempo definido para localizar o controlador de domínio.

Atraso da Política de Grupo

Especifique quanto tempo deverá decorrer antes que o processo de início de sessão no Windows inicie a política de grupo. A política de grupo é uma funcionalidade do Windows utilizada pelos administradores para especificar opções de configuração para grupos de utilizadores. O objectivo é atrasar o início da Política de Grupo até ocorrer a autenticação da rede sem fios. Os intervalos válidos vão de 0 a 65535 segundos. O valor estabelecido produz efeito após reinício do computador com este perfil definido como perfil activo.

Este menu pendente só estará activo se for escolhida a autenticação baseada em EAP.