### Avansert-fane

I Atheros Client Utility får du tilgang til Avansert-fanen ved å klikke Ny eller Endre på Profilstyring-fanen og deretter klikke Avansert-fanen under Profilstyring.

Rediger feltene på Avansert-fanen under Profilstyring for å konfigurere profilen.

Pass på at du også redigerer fanene Generelt og Sikkerhet

Nivå for sendestyrke | Velger nivå for sendestyrke for 802.11b/g eller 802.11a i mW. Faktisk sendestyrke kan begrenses av regulerte områder eller maskinvarebegrensninger. Vær også oppmerksom på at systemansvarlig har rettigheten til å låse disse styrkenivåene, så disse verdiene er forhåndsvalgt og ikke redigerbare.

Strømsparingsmodus

Angi:

- Maksimal-modus gjør at tilknytningspunktet bufrer innkommende meldinger for det trådløse nettverkskortet. Kortet avspør tilknytningspunktet regelmessig for å kontrollere om det er meldinger som venter.
- Normal-modus bruker Maksimal-modus når det hentes mange pakker, og bytter tilbake til strømsparingsmodus etter at de er hentet.
- Av-modus slår av strømsparingsmodus, slik at det trådløse nettverkskortet står på kontinuerlig for å oppnå en kort meldingssvartid.

Nettverkstype | Angir nettverket som infrastruktur (tilknytningspunktmodus) eller ad hoc.
802.11b-blokkstart | Angir blokkstartinnstillingen for 802.11b. Standardinnstillingen er Kort og lang (tilknytningspunktmodus), som tillater både korte og lange hoder i 802.11b-rammer. Kortet kan bare bruke korte radiohoder hvis tilknytningspunktet støtter og bruker det. Angi Bare lang for å overstyre tillatelse til å bruke korte rammer.

Trådløsmodus

Angir 5 GHz 54 Mbps, 4,9 GHz 54/27/13,5 Mbps, 2,4 GHz 54 Mbps, 2,4 GHz 11 Mbps, QoS (Quality of Service), eXtended Range (XR)TM eller Super AG-drift i et tilknytningspunktnettverk.

[XR (eXtended Range): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html]

Det trådløse nettverkskortet må bruke samme trådløsmodus som tilknytningspunktet det er tilknyttet.

Trådløsmodus under start av ad hoc-nettverk

Angir 5 GHz 54 Mbps, 5 GHz 108 Mbps eller 2,4 GHz 54/11 Mbps for å starte et ad hoc-nettverk hvis ingen samsvarende nettverksnavn finnes etter skanning av alle tilgjengelige modi.

Denne modusen tillater også valg av kanalen det trådløse nettverkskortet bruker. Hvilke kanaler som er tilgjengelige, er avhengig av det regulerte området. Hvis nettverkskortet ikke finner andre ad hoc-nettverkskort, angir dette valget hvilken kanal nettverkskortet skal starte ad hoc-nettverket med.

Det trådløse nettverkskortet må bruke samme trådløsmodus og kanal som klienten det er tilknyttet.

802.11-godkjenningsmodus

Velg hvilken modus det trådløse nettverkskortet skal bruke for å godkjenne mot et tilknytningspunkt.

- Automatisk gjør at kortet prøver å bruke delt godkjenning og bytter til åpen godkjenning hvis delt godkjenning mislykkes.
- Med Åpen-modus kan kort prøve å godkjenne uavhengig av WEP-innstillingene. Det tilknyttes bare et tilknytningspunkt hvis WEP-nøklene på kortet og tilknytningspunktet samsvarer.
- Med Delt-modus kan kortet bare tilknyttes tilknytningspunkter som har samme WEP-nøkkel.

Vandringsstyrke | Velg et nivå for vandring som passer til vandringsintensiteten til klienten. Fem nivåer for vandring som går fra Svært lav til Svært høy, sørger for best mulig ytelse i ulike miljøer som hjemme og på kontoret.

Klikk knappen Foretrukne tilknytningspunkter for å angi opptil fire tilknytningspunkter som klientkortet skal prøve å tilknytte seg i infrastrukturnettverk (tilknytningspunkt).