### Utilizar segurança EAP-TTLS

Para utilizar a segurança EAP no Utilitário Cliente Atheros, aceda ao separador Segurança na janela Gestão de Perfil.

1. No separador Segurança, escolha o botão de opção WPA/WPA2.
   OU: No separador Segurança, escolha o botão de opção 802.1x.
2. Escolha EAP-TTLS no menu de contexto.

Activar segurança EAP-TTLS:

Para utilizar a segurança EAP-TTLS, é necessário que os certificados EAP-TLS tenham já sido transferidos para o computador. Contacte o gestor de TI.

1. Se EAP-TTLS for suportado, escolha EAP-TTLS no menu de contexto à direita e clique no botão Configurar.
2. Seleccione o certificado apropriado na lista pendente e clique em OK
3. Especifique um nome de utilizador para a autenticação EAP:

> - Seleccione Utilizar Nome de Utilizador do Windows para utilizar o nome de utilizador do Windows como nome de utilizador EAP.
> - OU: introduza um nome de utilizador EAP no campo Nome de Utilizador para utilizar um nome de utilizador e uma palavra-passe diferentes e inicie o processo de autenticação EAP.

4. Clique em Definições e:

> - Deixe o campo de nome em branco para que o cliente aceite um certificado de qualquer servidor com um certificado assinado pela autoridade constante da lista pendente Autoridade de Certificados de Rede. (recomendado)
> - Introduza o nome de domínio do servidor a partir do qual o cliente irá aceitar um certificado.
> - Se necessário, mude o nome de início de sessão.

5. Clique em OK.
6. Active o perfil.