### PEAP (EAP-GTC) セキュリティの使用

Atheros クライアント ユーティリティで PEAP (EAP-GTC) セキュリティを使用するには、[プロファイル管理] ウィンドウの [セキュリティ] タブを開きます。

1. [セキュリティ] タブで、[WPA] ラジオ ボタンをクリックします。
   または、[セキュリティ] タブで、[802.1X] ラジオ ボタンをクリックします。
2. ドロップダウン メニューで、[PEAP (EAP-GTC)] を選択します。

PEAP (EAP-GTC) セキュリティを使用するには、サーバーに WPA-PEAP 証明書があり、サーバー プロパティが設定済みである必要があります。IT 管理者に確認してください。

1. [設定] ボタンをクリックします。
2. 接続が一時的に失われた後にもう一度資格情報を指定することなく接続を再開するには、[常に安全なセッションを再開する] をオンにします。
3. ドロップダウン リストから適切なネットワーク認証機関を選択します。
4. 内部 PEAP トンネル認証のためのユーザー名を次のように指定します。

> - PEAP ユーザー名として Windows のユーザー名を使用するには、[Windows ユーザー名の使用] をオンにします。
> - または、別のユーザー名を使用して PEAP 認証プロセスを開始するには、[ユーザー名] フィールドに PEAP ユーザー名を入力します。

5. [サーバー ID を認証する] チェック ボックスをオンにして、セキュリティの追加レベルとしてシステムがサーバーの身元を認証するようにします。
6. [信頼されたルート証明機関] ドロップダウン リストで、サーバー証明書をダウンロードした認証機関を選択します。
7. ユーザーのデータベースに基づいて、[トークン] または [静的パスワード] を選択します。
   ハードウェア トークン デバイスか Secure Computing SofToken プログラム (バージョン 1.3 以上) を使用して、認証中にワンタイム パスワードを取得し、入力します。
8. [設定] をクリックし、

> - [★Define PEAP (EAP-GTC) Configuration★] ウィンドウの [信頼されたルート証明機関] ドロップダウン リストに記載されている認証機関によって署名された証明書を提供するサーバーからの証明書をクライアントが受け入れるように、[特定のサーバーまたはドメイン] フィールドを空白にしておきます (推奨)。またはクライアントが証明書を受け入れるサーバーのドメイン名を入力します。
> - [ログイン名] フィールドが自動入力されていない場合は、ユーザー名を入力します。
> - [OK] をクリックして設定内容を保存し、[プロファイル管理 (セキュリティ)] ウィンドウに戻ります。

9. [OK] をクリックします。
10. プロファイルを有効にします。