### 진단 탭

Atheros 클라이언트 유틸리티의 진단 탭은 수신 및 전송 통계를 검색하기 위해 사용되는 단추를 제공합니다. 진단 탭은 아무런 구성도 필요하지 않습니다.

진단 탭에는 다음과 같이 무선 네트워크 어댑터가 수신 및 전송한 프레임에 대한 수신 및 전송 진단이 표시됩니다.

- 전송 및 수신된 멀티캐스트 패킷
- 전송 및 수신된 브로드캐스트 패킷
- 전송 및 수신된 유니캐스트 패킷
- 전송 및 수신된 총 바이트 수

무선 네트워크 어댑터 및 네트워크 드라이버 인터페이스 규격(NDIS) 드라이버에 대한 일반적인 정보를 보려면 어댑터 정보를 누릅니다.

진단 탭의 고급 통계 단추를 누르면 다음과 같이 무선 네트워크 어댑터가 수신 및 전송한 프레임에 대한 수신 및 전송 진단의 통계적 정보가 표시됩니다.

전송된 프레임 수

- 정상 전송된 프레임 수
- 재시도된 프레임 수
- 손실된 프레임 수
- ACK 없는 프레임 수
- ACK 프레임 수
- RTS 프레임 수
- CTS(Clear-to-send) 프레임 수
- CTS 없는 프레임 수
- 재시도된 RTS 프레임 수
- 재시도된 데이터 프레임 수

수신된 프레임 수

- 정상 수신된 프레임 수
- 수신된 비컨 수
- 오류 발생 수신 프레임 수
- CRC 오류
- 암호화 오류
- 중복 프레임 수
- AP 불일치
- 데이터 속도 불일치
- 인증 시간 제한
- 인증 거부: 무선 네트워크 어댑터가 수신한 AP 인증 실패 건수
- 연결 시간 제한
- 연결 거부: 무선 네트워크 어댑터가 수신한 AP 인증 거부 건수
- 올바른 표준 MIC
- 표준 MIC 오류
- 올바른 CKIP MIC
- CRC MIC 오류