### Τρέχουσα κατάσταση

Η καρτέλα Τρέχουσα κατάσταση περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις λειτουργίες του. Στην καρτέλα Τρέχουσα κατάσταση δε χρειάζεται να κάνετε καμία ρύθμιση παραμέτρων.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη Τρέχουσα κατάσταση.

Όνομα προφίλ | Εμφανίζει το όνομα προφίλ της τρέχουσας επιλεγμένης ρύθμισης παραμέτρων. Ορίστε το όνομα ρύθμισης παραμέτρων στην καρτέλα Γενικά.
Κατάσταση σύνδεσης | Εμφανίζει εάν ο σταθμός έχει συσχετιστεί ή όχι με το ασύρματο δίκτυο.
Τρόπος λειτουργίας ασύρματης επικοινωνίας | Εμφανίζει τη λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας. Πραγματοποιήστε ρύθμιση των παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας στην καρτέλα Για προχωρημένους.
Διεύθυνση IP | Εμφανίζει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή.

Τύπος δικτύου

Ο τύπος δικτύου στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο σταθμός. Στις επιλογές περιλαμβάνονται οι εξής:

- Υποδομή (σημείο πρόσβασης)

- Ειδ ικό

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του τύπου δικτύου στην καρτέλα Για προχωρημένους.

Τρέχον κανάλι | Εμφανίζει το τρέχον συνδεδεμένο κανάλι.
Κανάλι ελέγχου | Εμφανίζει το κανάλι ελέγχου. Διαθέσιμο μόνο για συσκευές 802.11n.
Κανάλιεπέκτασης | Εμφανίζει το κανάλι επέκτασης. Εμφανίζεται μόνο εάν το STA είναι συνδεδεμένο σε κανάλι 40 MHz. Διαθέσιμο μόνο για συσκευές 802.11n.
Έλεγχος ταυτότητας στο διακομιστή | Δείχνει κατά πόσον εφαρμόζεται έλεγχος ταυτότητας στο διακομιστή.
Κρυπτογράφηση δεδομένων | Εμφανίζει τον τύπο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του τύπου κρυπτογράφησης στην καρτέλα Ασφάλεια.
Ισχύς σήματος | Εμφανίζει την ισχύ του σήματος.

Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να εμφανίσετε τα διαγνωστικά στοιχεία για προχωρημένους.