### Configuration TCP/IP

Configuration de l'adresse TCP/IP pour le périphérique réseau :

1. Après avoir configuré les propriétés de la carte réseau sans fil, ouvrez le Panneau de configuration, puis le dossier Connexions réseau et accès à distance.
2. Recherchez la connexion locale associée à la carte réseau sans fil. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette connexion, puis cliquez sur Propriétés.
3. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) et cliquez sur Propriétés.
4. Cliquez sur la case d'option Utiliser l'adresse IP suivante, puis entrez une adresse IP et un masque de sous-réseau. L'attribution d'une adresse IP et d'un masque de sous-réseau permet aux postes de travail de fonctionner en mode Point d'accès (Infrastructure) ou en mode Ad Hoc et d'avoir accès à Internet. Vous devez également indiquer la passerelle par défaut et le serveur DNS.

   En principe, vous obtiendrez les informations sur la configuration IP (DHCP à attribuer à l'adresse IP, adresses IP de la passerelle et du serveur DNS) auprès des responsables informatiques de votre entreprise.

5. Cliquez sur OK pour terminer la configuration.