### Registerkarte „Allgemein“

Im Atheros-Clienthilfsprogramm greifen Sie auf die Registerkarte „Allgemein“ zu, indem Sie auf der Registerkarte „Profilverwaltung“ auf Neu oder Ändern klicken.

Bearbeiten Sie die Felder auf der Registerkarte „Allgemein“, um das Konfigurationsprofil festzulegen. Auch die Registerkarten Sicherheit und Erweitert müssen bearbeitet werden.

Profilname | Identifiziert das Konfigurationsprofil. Dieser Name muss eindeutig sein. Bei Profilnamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.
Clientname | Identifiziert das Clientgerät.
Dieses Profil für Zugriffspunktmodus verwenden | Konfiguriert die Station so, dass sie im Zugriffspunktmodus arbeitet.
Netzwerknamen (SSIDs) | Der Name des drahtlosen IEEE 802.11-Netzwerks Die Feldlänge ist auf 32 Zeichen beschränkt. Konfigurieren Sie bis zu drei SSIDs (SSID1, SSID2 und SSID3).

Siehe auch:

- Konfigurieren eines Profils für den Ad-Hoc-Modus
- Konfigurieren eines Profils für den Zugriffspunkt-(Infrastruktur-)modus