### Sıfır Yapılandırma

Bu bölümde Atheros İstemci Yardımcı Programı'nın (ACU) Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti (WZCS) ile çalışması anlatılmaktadır.

#### Kablosuz Ağ Yapılandırması

Windows WZCS, kablosuz bağlantısını büyük oranda dinamik şekilde yöneten bir hizmettir. Tanımlanması ve yapılandırılması gereken bağlantı bilgileri en az düzeydedir.

Windows XP'de Sıfır Yapılandırma'yı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows XP'de Kablosuz Ağ Yapılandırması Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. Sıfır Yapılandırma'yı ayarlamak için Kablosuz ağ ayarlarımı yapılandırmak için Windows'u kullan onay kutusunu işaretleyin.

Bu onay kutusu seçildiğinde, Windows XP tüm yapılandırma profillerinde aşağıdaki ayarların denetimini ele alır:

- SSID
- Güvenlik anahtarları
- Ad hoc ayarları

Windows XP'nin bu ayarların denetimi tüm yapılandırma profilleri için ele aldığına dikkat edin; bunun anlamı Windows Sıfır Yapılandırma kullanıldığında, kullanıcıların örneğin yeni profiller oluşturamamasıdır.

Sıfır Yapılandırma ayarları, başka seçenekler seçmiş olsanız bile, tüm yapılandırma profillerini geçersiz kılar. Bununla birlikte, Sıfır Yapılandırma etkinleştirildiğinde bile ACU aşağıdaki ayarları denetlemeye devam eder:

- Güç ayarları
- Aktif/Pasif tarama (uygulanabildiği durumlarda)
- İletim gücü
- Kablosuz bandı
- Uzun/Kısa başlangıç (802.11b)

Sıfır Yapılandırma kullanılırken, ACU'nun Profil Yönetimi sekmesinden bir profil oluşturmaya veya bir profili düzenlemeye kalkıştığınızda, ACU'da bir uyarı mesajı görüntülenir.

Windows XP'de Sıfır Yapılandırma'yı devreden çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows XP'de Kablosuz Ağ Yapılandırması Özellikleri iletişim kutusunu açın.
2. Sıfır Yapılandırma'yı ayarlamak için Kablosuz ağ ayarlarımı yapılandırmak için Windows'u kullan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bu onay kutusu temizlendiğinde, tüm profil ayarları ACU Profil Yönetimi sekmesinden ayarlanan yapılandırma profili tarafından denetlenir.