### 제로 구성(Zero Configuration)

이 단원에서는 Atheros 클라이언트 유틸리티(ACU)와 Windows XP 무선 구성 서비스(WZCS)의 작동에 대해 설명합니다.

#### 무선 네트워크 구성

Windows WZCS는 주로 동적인 방법으로 무선 연결을 관리하는 서비스입니다. 최소 연결 정보만 식별하여 구성해야 합니다.

Windows XP에서 제로 구성(Zero Configuration)을 설정하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. Windows XP에서 무선 네트워크 구성 속성 대화 상자를 엽니다.
2. Windows를 사용하여 내 무선 네트워크 설정 구성 확인란을 선택하여 제로 구성을 설정합니다.

이 확인란을 선택하면 Windows XP는 모든 구성 프로필에서 이 설정을 제어합니다.

- SSID
- 보안 키
- Ad hoc 설정

Windows XP가 모든 구성 프로필에서 이 설정을 제어하기 때문에 Windows 제로 구성을 사용하는 동안 사용자는 다른 설정으로 새 프로필을 작성할 수 없다는 점에 주의하십시오.

다른 옵션을 선택한 경우에도 제로 구성 설정은 모든 구성 프로필보다 우선적으로 적용됩니다. 하지만 제로 구성이 설정된 경우에도 다음 설정은 여전히 ACU가 제어합니다.

- 전원 설정
- 능동/수동 스캔(적용 가능한 경우)
- 전송 전원
- 무선 대역
- Short/Long 프리앰블(802.11b)

제로 구성을 사용 중이면 ACU의 프로필 관리 탭에서 구성 프로필을 작성하거나 편집하려고 할 때 ACU에 팝업 메시지가 표시됩니다.

Windows XP에서 제로 구성을 해제하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. Windows XP에서 무선 네트워크 구성 속성 대화 상자를 엽니다.
2. Windows를 사용하여 내 무선 네트워크 설정 구성 확인란의 선택을 취소하여 제로 구성을 설정합니다.

이 확인란의 선택을 해제하면 ACU의 프로필 관리 탭에서 설정된 구성 프로필에 의해 모든 프로필 설정이 제어됩니다.