### Separador Diagnóstico

O separador Diagnóstico do Utilitário Cliente Atheros disponibiliza botões utilizados para obter, receber e transmitir estatísticas. O separador Diagnóstico não requer configuração.

O separador Diagnóstico apresenta uma lista dos diagnósticos de recepção e transmissão que se seguem, para frames recebidos por, ou transmitidos ao adaptador de rede sem fios:

- Frames multicast transmitidos e recebidos
- Pacotes broadcast transmitidos e recebidos
- Pacotes unicast transmitidos e recebidos
- Total de bytes transmitidos e recebidos

Clique no botão Informações do Adaptador para obter mais informações gerais sobre o adaptador de rede sem fios e o controlador NDIS (Network Driver Interface Specification).

Clique no botão Estatísticas Avançadas no separador Diagnóstico para mostrar, receber e transmitir informações estatísticas para o diagnóstico de recepção e transmissão que se segue, para frames recebidos por, ou transmitidos ao adaptador de rede sem fios:

Frames transmitidos

- Frames transmitidos OK
- Frames repetidos
- Frames ignorados
- Sem frames ACK
- Frames ACK
- Frames RTS
- Frames prontos a enviar (CTS)
- Sem frames CTS
- Frames RTS repetidos
- Frames de dados repetidos

Frames recebidos

- Frames recebidos OK
- Sinalizadores Recebidos
- Frames Recebidos com erros
- Erros CRC
- Erros de encriptação
- Frames duplicados
- Divergências AP
- Divergências de velocidade de dados
- Tempo de espera da autenticação
- Rejeições de autenticação: o número de falhas de autenticação AP recebidas pelo adaptador de rede sem fios
- Tempo de espera de associação
- Rejeições de associação: o número de rejeições de autenticação de ponto de acesso recebidas pelo adaptador de rede sem fios
- MIC padrão OK
- Erros MIC Padrão
- CKIP MIC OK
- Erros CKIP MIC