### Estado actual

O separador Estado Actual contém informações gerais acerca do programa e respectivo funcionamento. O separador Estado Actual não requer configuração.

A tabela que se segue descreve os itens encontrados no ecrã Estado Actual.

Nome de perfil | O nome do perfil de configuração seleccionado. Defina o nome da configuração no separador Geral.
Estado da hiperligação | Mostra se a estação está associada à rede sem fios.
Modo sem fios | Apresenta o modo sem fios. Configure o modo sem fios no separador Avançadas.
Endereço IP | Apresenta o endereço IP do computador .

Tipo de rede

O tipo de rede ao qual a estação está ligada. As opções incluem:

- Infrastrutura (ponto de acesso)

- Ad hoc

Configure o tipo de rede no separador Avançadas.

Canal actual | Mostra qual o canal ligado.
Canal de Controlo | Mostra o canal de controlo. Disponível apenas para dispositivos 802.11n.
Canal de Extensão | Mostra o canal de extensão. Apresentado apenas se a STA estiver ligada num canal de 40 MHz. Diponível apenas para dispositivos 802.11n.
Autenticação baseada no servidor | Mostra se é utilizada a autenticação baseada no servidor.
Encriptação de dados | Apresenta o tipo de encriptação utilizado pelo controlador. Configure o tipo de encriptação no separador Segurança.
Intensidade do sinal | Mostra a intensidade do sinal.

Clique no botão Avançadas para ver o diagnóstico do estado avançado.