### TCP/IP Yapılandırması

Ağ aygıtı için TCP/IP Adresini yapılandırma:

1. Kablosuz ağ bağdaştırıcısı özelliklerini yapılandırdıktan sonra, Denetim Masası'nı ve Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar'ı açın.
2. Kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla ilişkili Yerel Alan Bağlantısını bulun. Bu bağlantıyı sağ tıklayın ve Özellikler'i tıklayın.
3. Internet İletişim Kuralı (TCP/IP) seçeneğini seçip Özellikler'i tıklayın.
4. Aşağıdaki IP adresini kullan radyo düğmesini tıklayın, sonra da bir IPadresini ve alt ağ maskesini girin. IP adresi ve alt ağ maskesi atamak, istasyonların erişim noktası modunda (altyapı modu) veya ad hoc modunda çalışmasını ve Internet erişimine sahip olmasını sağlar. Varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu bilgileri de gerekir.

   IP yapılandırması bilgileri (IP adresi, ağ geçidi ve DNS sunucusu IP adreslerini atamak için DHCP) genellikle şirket BT çalışanlarından alınır.

5. Yapılandırmayı tamamlamak için Tamam'ı tıklayın.