### Значок панели задач

Значок панели задач отображается внизу экрана и показывает мощность сигнала с помощью цвета, а также мощность принимаемого сигнала (RSSI).

Наведите курсор на значок для отображения названия активной схемы настройки параметров устройства, с которым установлена связь, а также скорости приема-передачи, названия и IP-адреса беспроводного адаптера.

Щелкните значок правой кнопкой мыши для выполнения следующих действий:

Справка | Открытие интерактивной справки.
Открытие клиентской утилиты Atheros | Запуск клиентской утилиты Atheros (ACU). Используйте ACU для настройки схемы или просмотра сведений о состоянии и статистике.
Проверка, управляемая клиентом | Запуск утилиты проверки, управляемой клиентом.
Глобальные настройки | Настройка параметров запуска и меню ACU. Определите, необходимо ли запускать программу автоматически при загрузке Windows, и укажите элементы, которые будут выводиться во всплывающем меню.
Включение/отключение радиоустройства | Включение или отключение РЧ-сигнала.
Manual LEAP Login (Регистрация по протоколу LEAP вручную) | Зарегистрируйтесь по протоколу LEAP вручную, если протокол LEAP настроен на запрос на ввод имени пользователя и пароля вручную при каждом входе.
Повторная идентификация | Повторная идентификация при установке связи с точкой доступа.
Выбор схемы | Щелкните имя схемы настроек, чтобы переключиться на нее. Если для соединения отсутствует схема настроек, сначала необходимо добавить схему.

Показать состояние соединения

Отображение окна «Состояние соединения». В этом окне отображается следующая информация о соединении:

Активная схема | Отображение имени активной схемы настроек.
Автоматический подбор схем | Отображение информации о том, включен ли режим автоматического подбора схем.
Состояние соединения | Отображение информации о том, подключен ли адаптер к беспроводной сети.
Качественные характеристики соединения | Отображение качественных характеристик соединения.
SSID | Вывод на экран SSID сети, с которой установлено соединение.
Название точки доступа | Отображение названия точки доступа, с которым беспроводным адаптером установлена связь.
IP-адрес точки доступа | Отображение IP-адреса точки доступа, с которым беспроводным адаптером установлена связь.
Текущая скорость приема | Отображение текущей скорости приема данных в Мбит/с.
Текущая скорость передачи | Отображение текущей скорости передачи данных в Мбит/с.
IP-адрес клиентского адаптера | Отображение IP-адреса беспроводного адаптера.

Выход | Выход из клиентской утилиты Atheros.

Цвета имеют следующие значения:

#### Цвет

#### Качество связи

#### RSSI*

Зеленый | Отличное | 20 дБ +
Зеленый | Хорошее | 10-20 дБ +
Желтый | Плохое | 5-10 дБ
Красный | Плохое | < 5 дБ
Серый | Нет соединения | Нет соединения

*Индикация мощности принимаемого сигнала (Received Signal Strength Indication). RSSI. Отображается в дБ или процентах.

Включить/отключить значок в панели задач можно в меню Действие.