### 進階標籤

在「Atheros 用戶端公用程式」中，您可以按一下「設定檔管理」標籤中的「新增」或「修改」，然後按一下「設定檔管理」中的「進階」標籤，以存取「進階」標籤。

您可以編輯「設定檔管理」的「進階」標籤中的各欄位，以針對設定檔進行各項設定。

請務必同時編輯「一般」與「安全性」標籤。

傳輸電源等級 | 選取 80211b/g 或 802.11a 的傳輸電源等級 (單位為 mW)。 實際的傳輸電源可能會受限於調節網域或硬體限制。另請注意，管理員有鎖定這些電源等級的權限，因此這些值都經過預先選取，無法編輯。

省電模式

指定為：

- 最大模式時，存取點會對無線介面卡進行輸入訊息的緩衝工作。 介面卡會對存取點定期進行輪詢作業，查看是否有等候中的訊息。
- 一般模式時，會在擷取大量封包時使用最大模式，並在封包擷取完成後切換回省電模式。
- 關閉模式時，會將省電模式關閉，持續地對無線網路介面卡供電，以縮短訊息的回應時間。

網路類型 | 將網路指定為基礎結構 (存取點模式) 或臨機操作。
802.11b 前序編碼 | 指定 802.11b 的前序編碼設定值。 預設的設定值為「長短皆可」(存取點模式)，這個模式允許在 802.11b 封包中使用短標頭與長標頭。 只有在存取點支援與使用無線電短標頭的狀況下，介面卡才可以使用無線電短標頭。 設定為「僅限長的」則不允許使用短封包。

無線模式

在存取點網路中，指定 5 GHz 54 Mbps、4.9 GHz 54/27/13.5 Mbps、2.4 GHz 54 Mbps、2.4 GHz 11 Mbps、Quality of Service (服務品質)、eXtended Range (XR)TM 或 Super AG 作業。

[eXtended Range (XR)： http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG： http://www.atheros.com/pt/index.html]

無線介面卡的模式必須符合所關聯存取點的無線模式。

啟動臨機操作網路時的「無線模式」 | 指定在搜尋所有可用模式之後未發現符合的網路名稱時，要使用 5 GHz 54 Mbps、5 GHz 108 Mbps 或 2.4 GHz 54/11 Mbps 啟動臨機操作網路。 這個模式也允許選擇無線介面卡所使用的通道。 可用的通道會因調節網域而有所差異。 如果介面卡沒有找到其他臨機操作介面卡，則此選項會指定要讓介面卡使用哪個通道啟動臨機操作網路。 無線介面卡的模式必須符合所關聯用戶端的無線模式與通道。

802.11 驗證模式

選擇無線介面卡驗證存取點時使用的模式：

- 「自動」會讓介面卡使用共用嘗試驗證，但是，如果共用失敗，就會切換為開啟驗證。
- 「開啟」會讓介面卡嘗試驗證，而忽略 WEP 的設定。 只有在介面卡與存取點的 WEP 金鑰相符時，介面卡才會與該存取點產生關聯。
- 「共用」僅允許介面卡與具有相同 WEP 金鑰的存取點產生關聯。

漫遊強度 | 選取符合用戶端漫遊強度的等級。 漫遊等級包含非常低到非常高等五個等級，極為適合家中或辦公室等不同的環境。

如果是基礎結構 (存取點) 網路，按一下「慣用 AP」按鈕，即可指定要讓用戶端介面卡嘗試產生關聯的存取點 (最多四個)。