### Tabblad Beveiliging

In het Atheros-clienthulpprogramma kunt u het tabblad Beveiliging weergeven door op Nieuw of Wijzigen te klikken op het tabblad Profielen beheren. Klik op de tab Beveiliging in het venster Profielen beheren.

Bewerk de velden op het tabblad Beveiliging van Profielen beheren om het profiel te configureren. Als u de beveiligingsmodus wilt opgeven, selecteert u het keuzerondje voor de gewenste beveiligingsmodus. Bewerk ook de velden op de tabbladen Algemeen en Geavanceerd.

Opmerking: als het selectievakje Vergrendeld profiel is ingeschakeld, kan het profiel niet worden verwijderd of aangepast. De velden voor het wachtwoord kunt u wel bewerken. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

De beveiligingsopties instellen

Het type beveiligingsmodus dat dit station gebruikt. De volgende opties zijn beschikbaar:

- WPA/WPA2/CCKM
- WPA/WPA2-toegangscode
- 802.1x
- Vooraf-gedeelde sleutel (statische WEP)
- Geen

Met deze opties kunt u de unieke codeersleutel opgeven voor de beveiliging van de netwerkconfiguratie.

WPA/WPA2

Hiermee schakelt u WPA (Wi-Fi Protected Access) in.

Wanneer u WPA/WPA2 selecteert, wordt het vervolgkeuzemenu WPA/WPA2 EAP geopend. De volgende opties zijn beschikbaar:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

WPA/WPA2-toegangscode | Hiermee schakelt u beveiliging via de WPA/WPA2-toegangscode in. Klik op de knop Configureren en geef de WPA/WPA2-toegangscode op.

802.1x

Hiermee schakelt u 802.1x-beveiliging in. Voor deze optie zijn IT-beheerrechten vereist.

Wanneer u 802.1x selecteert, wordt de vervolgkeuzelijst voor 802.1x EAP-type geopend. De volgende opties zijn beschikbaar:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Als WEP is ingesteld op Optioneel voor het toegangspunt waaraan de draadloze adapter is gekoppeld en als WEP is ingeschakeld op de clientcomputer, controleert u of Koppeling naar gemengde cellen is ingeschakeld op het tabblad Beveiliging om koppeling toe te staan.

Vooraf-gedeelde sleutel
(statische WEP)

Hiermee kunt u vooraf gedeelde sleutels gebruiken die op het toegangspunt en het station zijn gedefinieerd.

Als u vooraf gedeelde codeersleutels wilt opgeven, selecteert u het keuzerondje Vooraf-gedeelde sleutel en klikt u op de knop Configureren om de waarden op te geven in het dialoogvenster Vooraf-gedeelde sleutels definiëren.

Als WEP is ingesteld op Optioneel voor het toegangspunt waaraan de draadloze adapter is gekoppeld en als WEP is ingeschakeld op de clientcomputer, controleert u of Koppeling naar gemengde cellen is ingeschakeld op het tabblad Beveiliging om koppeling toe te staan.

Geen | Geen beveiliging (dit wordt afgeraden).
Koppeling naar gemengde cellen | Schakel dit selectievakje in als WEP voor het toegangspunt waarmee de clientadapter moet worden gekoppeld, is ingesteld op Optioneel en als WEP is ingeschakeld op de clientadapter. Als dat niet het geval is, zal de client geen verbinding kunnen maken met het toegangspunt.

Tijd voor het zoeken van domeincontroller beperken tot

Schakel dit selectievakje in en geef het aantal seconden (tot 300) op tot de time-out voor het verificatieproces moet worden geactiveerd wanneer de domeincontroller wordt gezocht. Wanneer u een nul invoert, heeft dat hetzelfde resultaat als wanneer u het selectievakje uitschakelt. Dit betekent dat er geen tijdslimiet wordt opgelegd voor het zoeken van de domeincontroller.

Opmerking: De time-out voor het verificatieproces wordt geactiveerd wanneer er een time-out is van de verificatietimer of wanneer de tijdslimiet voor het zoeken van de domeincontroller is bereikt.

Uitstel groepsbeleid

Geef de tijd op die moet verstrijken voordat het groepsbeleid wordt gestart door het Windows-aanmeldingsproces. Groepsbeleid is een Windows-functie die door beheerders wordt gebruikt om configuratieopties voor groepen gebruikers op te geven. Het doel van deze functie is de start van het groepsbeleid uit te stellen tot de draadloze netwerkverificatie optreedt. Het geldige bereik ligt tussen 0 en 65535 seconden. De waarde die u instelt, wordt van kracht nadat u de computer opnieuw hebt opgestart terwijl dit profiel als het actieve profiel is ingesteld.

Dit vervolgkeuzemenu is alleen actief als u op EAP gebaseerde verificatie kiest.