### Управление схемами

Настройка параметров беспроводного сетевого адаптера (беспроводной платы) выполняется на вкладке «Управление схемами» клиентской утилиты Atheros.

- Новая схема
- Правка схемы
- Импорт схемы
- Экспорт схемы

- Упорядочение схем
- Переключение на другую схему
- Удаление схемы
- Подключение к другой сети
- Отключение сети WLAN

Беспроводной сетевой адаптер может работать в режиме infrastructure (с использованием точки доступа) или ad hoc (беспроводная сеть формируется группой рабочих станций).

Выделите в списке схему настройки для просмотра подробных параметров данной схемы, включая тип сети, режим защиты и названия сетей (SSID), связанных с данной схемой.