### [基本] タブ

Atheros クライアント ユーティリティで [基本] タブを表示するには、[プロファイル管理] タブで [新規] または [変更] をクリックします。

[基本] タブの各フィールドを編集して、プロファイルを設定します。 [セキュリティ] タブと [詳細設定] タブも、同様に編集します。

[プロファイル名] | プロファイルを指定します。 この名前は一意である必要があります。 プロファイル名では大文字/小文字は区別されません。
[クライアント名] | クライアント マシンを指定します。
[アクセス ポイント モードでこのプロファイルを使用する] | ステーションがアクセス ポイント モードで動作するように設定します。
[SSID] | IEEE 802.11 ワイヤレス ネットワーク名です。 このフィールドには最大 32 文字まで入力できます。 最大 3 個の SSID (SSID1、SSID2、および SSID3) を設定します。

関連情報

- アドホック通信モードに対するプロファイルの設定
- アクセスポイント (インフラストラクチャ通信) モードに対するプロファイルの設定