### Interface Zero Configuration

Cette section décrit le fonctionnement d'Atheros Client Utility (ACU) et du service de configuration sans fil de Windows XP (WZCS).

#### Configuration du réseau sans fil

Le service Windows WZCS permet de gérer la connexion sans fil d'une manière très dynamique. Seules quelques informations de connexion doivent être identifiées et configurées.

Pour définir l'interface Zero Configuration sous Windows XP, procédez comme suit :

1. In Windows XP, open the Wireless Network Configuration Properties dialog box.
2. Select the check box Use Windows to configure my wireless network settings to set Zero Configuration.

Lorsque cette case est cochée, Windows XP contrôle les paramètres suivants pour tous les profils de configuration :

- SSID
- Clés de sécurité
- Paramètres Ad Hoc

Notez que Windows XP prend le contrôle de ces paramètres pour tous les profils de configuration. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas, par exemple, créer de nouveaux profils avec des paramètres différents.

Les paramètres Zero Configuration remplacent tous les profils de configuration, même lorsque vous sélectionnez d'autres options. Toutefois, l'utilitaire ACU contrôle toujours les paramètres suivants lorsque l'interface Zero Configuration est définie :

- Paramètres d'alimentation
- Analyse active/passive (le cas échéant)
- Puissance de transmission
- Bande passante réseau sans fil
- Préambule court/long (802.11b)

Si l'interface Configuration automatique est utilisée, un message contextuel s'affiche dans l'utilitaire ACU lorsque vous tentez de créer ou de modifier un profil de configuration à partir de l'onglet Gestion des profils.

Pour désactiver l'interface Zero Configuration sous Windows XP, procédez comme suit :

1. In Windows XP, open the Wireless Network Configuration Properties dialog box.
2. Clear the check box Use Windows to configure my wireless network settings to set Zero Configuration.

Lorsque cette case n'est pas cochée, tous les paramètres de profils sont contrôlés par le profil de configuration, lequel est défini à partir de l'onglet Gestion des profils de l'utilitaire ACU.