Modo de punto de acceso

### Configuración del modo de punto de acceso

El modo de punto de acceso es un modo especial que permite que la estación funcione en modo PA.

Si desea configurar un perfil en el modo de punto de acceso, marque la casilla de verificación “Utilizar este perfil para el modo de punto de acceso” en la ficha General de Administración de perfiles. Para obtener el modo de punto de acceso, modifique los parámetros siguientes:

- Nombre de red (en la ficha General).
- Opciones de seguridad (en la ficha Seguridad).
- Modo inalámbrico al iniciar un modo de punto de acceso When y un canal a utilizar (en la ficha Opciones avanzadas).