### Вкладка «Защита»

В клиентской утилите Atheros доступ к вкладке «Защита» можно получить, щелкнув элемент «Создать» или «Изменить» на вкладке «Управление схемами». Щелкните вкладку «Защита» в окне «Управление схемами».

Для настройки схемы заполните поля на вкладке «Защита» окна «Управление схемами». Для определения режима защиты выберите кнопку с зависимой фиксацией, соответствующую нужному режиму. Не забудьте также изменить параметры на вкладках Общие и Дополнительно.

Примечание. При установленном флажке Схема заблокирована схему нельзя удалить или изменить. Однако поля паролей могут быть изменены. Обратитесь к системному администратору.

Настройка параметров защиты

Тип режима защиты, используемый станцией. Возможные варианты:

- WPA/WPA2/CCKM
- Фраза-пароль для протокола WPA/WPA2
- 802.1x
- Ключ совместного доступа (статическое WEP-шифрование)
- Нет

Эти параметры определяют уникальный ключ шифрования для защиты настроек сети.

WPA/WPA2

Активизация использования защищенного доступа Wi-Fi (WPA).

При выборе «WPA/WPA2» отображается раскрывающееся меню «WPA/WPA2 EAP». Возможные варианты:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Фраза-пароль для протокола WPA/WPA2 | Включение защиты с помощью фразы-пароля WPA/WPA2. Щелкните кнопку «Настроить» и введите фразу-пароль WPA/WPA2.

802.1x

Включение защиты 802.1x. Эту функцию может включить только администратор сети.

При выборе «802.1x» отображается раскрывающееся меню «Тип 802.1x EAP». Возможные варианты:

- EAP-FAST
- EAP-TLS
- EAP-TTLS
- EAP-SIM
- PEAP (EAP-GTC)
- PEAP (EAP-MSCHAP V2)
- LEAP

Если для параметра WEP точки доступа, с которой беспроводной адаптер устанавливает связь, выбрано значение «Optional» (Факультативно), а на клиенте протокол WEP включен, связь устанавливается лишь в том случае, если на вкладке Защита установлен флажок «Установка связи с применением смешанных ячеек».

Ключ совместного доступа
(статическое WEP-шифрование)

Активизация ключей совместного доступа, предварительно назначенных как в точке доступа, так и на рабочей станции.

Для определения ключей совместного доступа щелкните кнопку «Ключ совместного доступа», затем кнопку «Настроить», после чего заполните поля в окне Define Pre-Shared Keys window (Определение ключей совместного доступа).

Если для параметра WEP точки доступа, с которой беспроводной адаптер устанавливает связь, выбрано значение «Optional» (Факультативно), а на клиенте протокол WEP включен, связь устанавливается лишь в том случае, если на вкладке Защита установлен флажок «Установка связи с применением смешанных ячеек».

Нет | Защита отсутствует (не рекомендуется).
Установка связи с применением смешанных ячеек | Установите этот флажок, если на точке доступа, с которой устанавливает связь клиентский адаптер, для параметра WEP установлено значение «Optional» (Дополнительно), а на клиентском адаптере включен протокол WEP. В противном случае клиент не сможет установить соединение с точкой доступа.

Ограничение по времени на поиск контроллера домена

Установите этот флажок и введите время в секундах (до 300 секунд), по истечении которого процесс идентификации при попытке обнаружения контролера домена прерывается по превышению лимита времени. Ввод нулевого значения равноценен снятию флажка. Это означает, что для времени поиска контроллера домена отсутствует ограничение.

Примечание. Процесс идентификации прерывается по истечении лимита времени таймера идентификации или по достижении времени, отведенного для поиска контроллера домена.

Задержка групповой политики

Введите время, по истечении которого процесс входа в Windows запускает групповую политику. Групповая политика – это функция Windows, используемая администраторами для определения параметров конфигурации для групп пользователей. Цель данной функции – задержка запуска групповой политики до выполнения идентификации беспроводной сети. Допустимые значения лежат в пределах от 0 до 65535 секунд. Установленное значение вступает в силу после перезагрузки компьютера с этой схемой, выбранной в качестве активной схемы.

Данное раскрывающееся меню активно только при выборе идентификации EAP.