### システム要件

> クライアント アダプタに付属するアイテムに加えて、アダプタをインストールして使用するには、以下のアイテムが必要です。

> - Windows 2000 または Windows XP オペレーティング システムを実行し、32 ビット Cardbus スロットまたは PCI 拡張スロットを装備するコンピュータ
> - Windows XP サービス パック 1 (推奨)
> - 20 MB のハードディスク空き容量 (最小)
> - 128 MB 以上の RAM (推奨)
> - コンピュータのカバーと拡張スロットのダスト カバーを取り外し、およびアンテナ ベースの装着に必要な工具
> - EAP-TLS 認証のための証明機関 (CA) とユーザー証明書または PEAP 認証のための CA 証明書
> - ワイヤレス ネットワークが EAP-TLS 認証または PEAP 認証を使用する場合は、EAP-TLS 認証のための証明機関 (CA) とユーザー証明書、またはPEAP認証のための CA 証明書
> - ワイヤレス ネットワークがワンタイム パスワード (OTP) ユーザー データベースによる PEAP (EAP-GTC) 認証を使用する場合は、ハードウェア トークン デバイスおよびハードウェア トークンまたはソフトウェア トークンのパスワードが必要です。

> システム管理者から以下の情報を入手してください。

> - ワークステーションの論理名 (またはクライアント名)
> - TCP/IP などのクライアント アダプタにバインドする必要があるプロトコル
> - RF ネットワークのための大文字と小文字が区別されるサービス セット識別子 (SSID)
> - ネットワークのセットアップに DHCP サーバーが含まれない場合は、コンピュータの IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイ アドレス
> - ワイヤレス ネットワークがセキュリティに静的 WEP を使用する場合、クライアント アダプタが通信するために使用するアクセス ポイントの WEP (Wired Equivalent Privacy) キー
> - ネットワーク アカウントのユーザー名とパスワード