### Wymagania systemowe

> Aby można było zainstalować kartę sieciową i korzystać z niej, oprócz elementów dostarczonych z kartą potrzebne są następujące elementy:

> - komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000 lub XP, wyposażony w 32-bitowe gniazdo CardBus lub wolne gniazdo rozszerzeń PCI,
> - dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP (zalecane),
> - 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym (minimum),
> - 128 MB pamięci RAM lub więcej (zalecane),
> - odpowiednie narzędzia do zdejmowania pokrywy komputera i zaślepki zabezpieczającej gniazdo rozszerzeń przed kurzem oraz narzędzia do zamontowania podstawy anteny,
> - urząd certyfikacji (CA) oraz certyfikaty użytkownika dla uwierzytelniania EAP-TLS lub certyfikat urzędu certyfikacji dla uwierzytelniania PEAP,
> - jeśli sieć bezprzewodowa korzysta z uwierzytelnienia EAP-TLS lub PEAP — urząd certyfikacji (CA) i certyfikat użytkownika dla uwierzytelnienia EAP-TLS lub certyfikat CA dla uwierzytelnienia PEAP,
> - jeśli sieć bezprzewodowa korzysta z uwierzytelniania PEAP (EAP-GTC) z bazą haseł jednorazowych użytkownika (OTP), potrzebne będzie sprzętowe urządzenie tokenu i hasło generowane z tokenu sprzętowego lub programowego.

> Następujące informacje od administratora systemu:

> - nazwa logiczna stacji roboczej (zwana także nazwą klienta),
> - protokoły konieczne do obsługi karty sieciowej, takie jak TCP/IP,
> - identyfikator sieci (SSID) dla sieci radiowej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter),
> - jeśli w sieci nie ma serwera DHCP — adres IP, maska podsieci i adres domyślnej bramy komputera,
> - klucze protokołu WEP punktów dostępu, z którymi komunikuje się karta sieciowa klienta w przypadku, gdy sieć bezprzewodowa zabezpieczona jest statycznym protokołem WEP,
> - nazwa użytkownika i hasło dla konta sieciowego.