### Tepsi Simgesi

Tepsi simgesi ekranın alt kısmında belirir ve renkler ve alınan sinyal gücü göstergesini (RSSI) kullanarak sinyal gücünü gösterir.

Mevcut yapılandırma profili adını ve ilişkilendirmesini, ayrıca iletim ve alım hızıyla kablosuz bağdaştırıcısı adını ve IP adresini görüntülemek için fare imlecini tepsi simgesinin üzerinde tutun.

Aşağıdaki menü öğeleri için tepsi simgesini sağ tıklayın:

Yardım | Çevrimiçi yardımı açın.
Atheros İstemci Yardımcı Programı Aç | Atheros İstemci Yardımcı Programı'nı (ACU) başlatın. Profili yapılandırmak veya durum ve istatistik bilgilerini görüntülemek için ACU'yu kullanın.
İstemci Tarafından Sınama | İstemci Tarafından Sınama Yardımcı Programı'nı çalıştırın.
Tercihler | ACU için başlangıç seçeneklerini ve menü seçeneklerini ayarlayın. Windows başladığında programın otomatik başlayıp başlamayacağını, açılır menüde belirecek menü öğelerini seçin.
Radyoyu Etkinleştir/Devreden Çıkar | RF Sinyalini etkinleştirin veya devreden çıkarın.
Elle LEAP Oturumu Aç | LEAP her oturum açılışında kullanıcı adı ve parolanın elle girilmesini istemek üzere ayarlanmışsa, elle LEAP oturumu açın.
Yeniden Kimlik Denetimi Yap | Erişim noktasına kimlik denetimini yeniden yapın.
Profil Seç | Geçmek istediğiniz yapılandırma profilini tıklayın. Bağlantı için yapılandırma profili yoksa, önce bir profil ekleyin.

Bağlantı Durumunu Göster

Bağlantı Durumunu Göster penceresini görüntüleyin. Bu pencere bağlantıyla ilgili bilgileri görüntüler.

Etkin Profil | Etkin yapılandırma profilininadını görüntüler.
Otomatik Profil Seçimi | Otomatik profil seçiminin etkin olup olmadığını gösterir.
Bağlantı Durumu | Bağdaştırıcının kablosuz ağa bağlı olup olmadığını görüntüler.
Bağlantı Kalitesi | Bağlantının kalitesini listeler.
SSID | İlişkili ağın SSID'sini görüntüler.
Erişim Noktası Adı | Kablosuz bağdaştırıcısının bağlı olduğu erişim noktasının adını gösterir.
Erişim Noktası IP Adresi | Kablosuz bağdaştırıcısının bağlı olduğu erişim noktasının IP adresini gösterir.
Mevcut Alım Hızı | Mevcut alma hızını Mbps cinsinden gösterir.
Mevcut İletim Hızı | Mevcut iletim hızını Mbps cinsinden gösterir.
İstemci Bağdaştırıcısı IP Adresi | Kablosuz bağdaştırıcısının IP adresini görüntüler.

Çık | Atheros İstemci Yardımcı Programı uygulamasından çıkın.

Renklerin tanımı aşağıdaki gibidir:

#### Renk

#### Kalite

#### RSSI*

Yeşil | Mükemmel | 20 dB +
Yeşil | İyi | 10-20 dB +
Sarı | Zayıf | 5-10 dB
Kırmızı | Zayıf | < 5 dB
Gri | Bağlantı Yok | Bağlantı Yok

*Alınan sinyal gücü göstergesi RSSI. dB cinsinden veya yüzde olarak görüntülenir.

Tepsi simgesini İşlem menüsünden etkinleştirin veya devreden çıkarın.