### TCP/IP-Konfiguration

Konfigurieren der TCP/IP-Adresse für das Netzwerkgerät:

1. Nachdem Sie die Eigenschaften des drahtlosen Netzwerkadapters konfiguriert haben, öffnen Sie die Systemsteuerung, und klicken Sie auf Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
2. Suchen Sie die LAN-Verbindung, die mit dem drahtlosen Netzwerkadapter verknüpft ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Verbindung, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
3. Wählen Sie Internet Protocol (TCP/IP), und klicken Sie auf „Eigenschaften“.
4. Aktivieren Sie das Optionsfeld Use the following IP address, und geben Sie eine IP-Adresse und eine Subnetzmaske ein. Indem Sie eine IP-Adresse und eine Subnetzmaske zuweisen, können Stationen im Zugriffspunktmodus (Infrastrukturmodus) oder im Ad-Hoc-Modus ausgeführt werden und erhalten Internet-Zugang. Standard-Gateway- und DNS-Serverinformationen sind ebenfalls erforderlich.

   Die IP-Konfigurationsinformationen (DHCP zum Zuweisen der IP-Adresse, Gateway und IP-Adressen für DNS-Server) erhalten Sie in der Regel vom IT-Personal des Unternehmens.

5. Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration abzuschließen.