### 시스템 요구사항

> 클라이언트 어댑터와 함께 제공된 품목 외에 어댑터를 설치하고 사용하려면 다음 품목이 필요합니다.

> - Windows 2000 또는 XP 운영 체제를 실행하며 32비트 카드버스 슬롯 또는 빈 PCI 확장 슬롯이 장착된 컴퓨터
> - Windows XP 서비스 팩 1(권장)
> - 하드 디스크 공간 20MB(최소)
> - RAM 128MB 이상(권장)
> - 컴퓨터 커버 및 확장 슬롯 먼지 덮개를 벗겨내고 안테나 베이스를 장착하는 데 필요한 도구
> - EAP-TLS 인증의 경우 CA(Certificate Authority) 및 사용자 인증서, PEAP 인증의 경우 CA 인증서
> - 무선 네트워크에서 EAP-TLS 또는 PEAP 인증을 사용하는 경우 EAP-TLS 인증은 CA(Certificate Authority) 및 사용자 인증서, PEAP 인증은 CA 인증서
> - 무선 네트워크에서 OTP(One-Time Password) 사용자 데이터베이스에 PEAP(EAP-GTC) 인증을 사용하는 경우, 하드웨어 토큰 장치 및 하드웨어/소프트웨어 토큰 비밀번호가 필요합니다.

> 시스템 관리자로부터 다음 정보를 확인해 두십시오.

> - 해당 워크스테이션의 로컬 이름(클라이언트이름)
> - 클라이언트 어댑터에 바인딩하는 데 필요한 프로토콜(예: TCP/IP)
> - 해당 RF 네트워크의 SSID(대소문자 구분)
> - 네트워크 설정에 DHCP 서버가 포함되지 않은 경우, 해당 컴퓨터의 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 주소
> - 무선 네트워크에서 정적 WEP(wired equivalent privacy)를 보안에 사용하는 경우, 해당 클라이언트가 통신할 액세스 지점의 WEP 키
> - 네트워크 계정의 사용자 이름 및 비밀번호